# Затяжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травмы

Убедитесь, что используется правильный файл параметров. Использование неправильного файла параметров может привести к возникновению слишком высокого крутящего момента и стать причиной травмы.

- Сравните максимальный крутящий момент, который отображается на контроллере, с максимальным крутящим моментом, указанным в технических характеристиках инструмента, – они должны быть одинаковыми.

## Направление вращения при затяжке

Убедитесь, что установлено надлежащее направление вращения инструмента, повернув кнопку или кольцо реверса.

Модели с пистолетной рукояткой (с боковыми кнопками)

- Нажмите на переключатель реверса, расположенный на правой стороне инструмента, чтобы установить направление по часовой стрелке (CW).

- Нажмите на переключатель реверса, расположенный на левой стороне инструмента, чтобы установить направление против часовой стрелки (CСW).

Модели с пистолетной рукояткой (без боковых кнопок)

- Двойным нажатием на функциональную кнопку, расположенной наверху курка, можно менять направление по часовой стрелке или против часовой стрелки.

Угловые модели

- Поверните колесо реверса вправо, чтобы установить направление по часовой стрелке (CW).

- Поверните колесо реверса влево, чтобы установить направление против часовой стрелки (CCW).

## Плавный пуск

С помощью функции плавного пуска легче достигается плотная затяжка головки винта и резьбы. Длительность плавного пуска можно регулировать.

Более подробную информацию см. в руководстве по конфигурированию Power Focus 6000.