# LED 指示灯闪光模式

除了由控制器确定的 LED 闪光模式外，工具 LED 指示灯还有许多标准闪光模式。

下表提供了标准闪光模式的概述。

LED 指示灯 | 灯的行为 | 状态
--- | --- | ---
全部指示灯 | 全部闪烁 | 工具已启动。
电池电量 | 全部闪烁白光：高频闪烁 | 工具正在备用电池上运行。
电池电量 | 闪烁红灯一次 | 电池电量用完。
警报 | 闪烁：每秒闪烁一次 | ToolsTalk Service 2 中工具 WLAN 设置的配置无效。
警报 | 闪烁：高频闪烁 | 电池软件已过时。不允许操作运行过时软件的电池的工具。
无线电连接 | 蓝色 | 无线电连接已建立/ToolsTalk Service 2 连接已建立。
无线电连接 | 闪烁 | 由于连接不良，工具未及时收到启动请求。
拧紧方向 | 两个方向闪烁：高频闪烁，3/s。 | 软件更新正在进行（最多需要 7 分钟）。
拧紧方向 | 两个方向闪烁：高频闪烁，然后恒亮。 | 指出以下操作之一： SD 卡上的数据无效 工具软件更新期间出错 SD 卡丢失
拧紧方向 | 双向闪烁：低频，1/s。 | 工具通过 USB 电缆连接，正在等待 ToolsTalk Service 2 连接。