# Sekwencje błyskowe wskaźników LED

Oprócz sekwencji błyskowych określanych przez sterownik istnieje szereg standardowych sekwencji błyskowych wskaźników LED.

Poniższa tabela zawiera przegląd standardowych sekwencji błyskowych wskaźników.

Wskaźnik LED | Zachowanie wskaźnika | Stan
--- | --- | ---
Wszystkie wskaźniki | Wszystkie migają | Narzędzie zostało uruchomione.
Poziom akumulatora | Wszystkie migają na biało: szybkie miganie | Narzędzie zasilane z akumulatora rezerwowego.
Poziom akumulatora | Jeden miga na czerwono | Akumulator rozładowany.
Alarm | Miganie: jeden błysk na sekundę | Nieprawidłowa konfiguracja ustawień WLAN narzędzia w oprogramowaniu ToolsTalk Service 2.
Alarm | Miganie: szybkie miganie | Oprogramowanie akumulatora jest nieaktualne. Zabrania się używania narzędzia, jeśli oprogramowanie akumulatorów jest nieaktualne.
Połączenie radiowe | Niebieski | Nawiązano połączenie radiowe / nawiązano połączenie z oprogramowaniem ToolsTalk Service 2.
Połączenie radiowe | Miganie | Narzędzie nie otrzymało w odpowiednim czasie żądania uruchomienia wskutek nieprawidłowego połączenia.
Kierunek dokręcania | Migają oba kierunki: szybkie miganie, 3/s. | Trwa aktualizacja oprogramowania (trwa do 7 minut).
Kierunek dokręcania | Migają oba kierunki: szybkie miganie, po którym następuje stałe świecenie. | Wskazuje na jeden z następujących problemów: Nieprawidłowe dane na karcie SD Błąd podczas aktualizacji oprogramowania narzędzia Brak karty SD
Kierunek dokręcania | Migają oba kierunki: powolne miganie, 1/s. | Narzędzie jest połączone kablem USB i oczekuje na połączenie z oprogramowaniem ToolsTalk Service 2.