# Skrócona instrukcja konfiguracji

Podczas korzystania z przedstawionej w niniejszej instrukcji strategii Tensor Pulse, narzędzie obliczy i zainstaluje moment dynamiczny moment.

Współczynnik korelacji resztkowego momentu (RTCF) służy do przełożenia zainstalowanego momentu dynamicznego na moment statyczny. Podczas konfiguracji ustawień parametrów zainstalowany moment obrotowy może być wyższy lub niższy od przedstawionego na ekranie POWER FOCUS. Na prezentowaną wartość wpływa współczynnik RTCF; jeśli ustawienia złącza dotyczą części będących w bieżącej produkcji, resztkowy moment obrotowy należy sprawdzić za pomocą klucza ST lub podobnego narzędzia.

1. Zacznij od ustawienia parametrów domyślnych

   Parametr | Domyślnie
   --- | ---
   Docelowy moment obrotowy | Wymagany określony moment obrotowy
   Prędkość pracy | Maks
   Energia impulsu | 80%
   Współczynnik dostrajania siły reakcji (RFTF) | 40%
   Współczynnik korelacji resztkowego momentu (RTCF) | 100%

   Ustawienia wykorzystujące 4-8 impulsów do instalacji momentu obrotowego zapewnią najlepsze połączenie dokładności, prędkości i ergonomii.

   - Ustawień należy dokonywać na docelowym złączu.

   - Użycie tego samego złącza do wielu dokręceń może wpłynąć na wynik.

2. Regulacja prędkości pracy

   1. Wybrać najtwardsze złącze w partii i ustawić docelowy moment obrotowy na wymagany określony moment obrotowy.

   2. Dokręcić złącze przy użyciu standardowych ustawień POWER FOCUS.

   3. Sprawdzić moment obrotowy i liczbę impulsów.

   4. W razie potrzeby zmniejszyć prędkość pracy do 800-1200 obr/min, aby uzyskać co najmniej 4 impulsy.

3. Regulacja energii impulsu

   1. Wybrać najmiększe złącze w partii i ustawić docelowy moment obrotowy na wymagany określony moment obrotowy.

   2. Dokręcić złącze za pomocą standardowych ustawień POWER FOCUS z dostosowaną prędkością pracy.

   3. Sprawdzić moment obrotowy i liczbę impulsów.

   4. Zwiększyć energię impulsów do 100%, aby osiągnąć maksymalną liczbę 8 impulsów.

4. Regulacja RTCF

   1. Wybrać złącze w partii i ustawić docelowy moment obrotowy na wymagany określony moment obrotowy.

   2. Dokręcić złącze za pomocą standardowych ustawień POWER FOCUS z dostosowaną prędkością pracy oraz energią impulsu.

   3. Do kontroli momentu resztkowego należy użyć klucza ST Wrench lub podobnego narzędzia.

   4. Wykonać kilka dokręceń kontrolnych i zmienić RTCF, patrz Instrukcja konfiguracji Power Focus 6000. Moment obrotowy wyświetlony na POWER FOCUS powinien być zgodny z momentem obrotowym pokazanym na kluczu ST Wrench.

5. Dokręcić kilka złączy, stosując nowy RTCF, aby sprawdzić, czy da się w ten sposób uzyskać wymagane wyniki. Jeśli narzędzie nie działa zgodnie z oczekiwaniami należy powtórzyć czynności opisane w punktach od 2 do 4 w celu dokładnego dostrojenia ustawień.

6. Dokręcić wymaganą liczbę złączy, aby sprawdzić możliwość dokręcania docelowego złącza przez narzędzie.