# 压接加工喷嘴

定义

- B = 望远镜到钻头末端的距离。

- d = 螺钉头的厚度。

- L>S，
  L = 钻头与喷嘴之间的间隙
  S = 螺钉长度。

程序

执行以下步骤以加工喷嘴：

1. 确保喷嘴尺寸正确：

   - 3.8 毫米长。

   - Ø4,5 p8 HM4 Ø8,5 P9 I06

2. 将喷嘴缩短到正确长度 (Z)。

   长度 (Z) 取决于钻头 (B) 和喷嘴内部螺钉 (d) 的位置。Z = B + d。

3. 扩大喷嘴内径。

   喷嘴内径必须大于钻头外径 (ØA)。

4. 用中心钻钻一个孔。

   在钻内孔之前，必须先用中心钻钻一个孔。该孔将引导钻头并保持同心度。

5. 为钻头钻孔。最小直径为钻头直径 +0.2。钻头与喷嘴之间的间隙越大，真空力就越大。

   内孔内径必须比钻头的外径 (ØB) 大 0.2 毫米。

6. 为螺钉头钻孔。

   孔的深度 (d) 取决于应用。

   孔的直径 (D) 必须比螺钉头的外径大 0.02 毫米。

   注意！如果没有螺钉图纸，请测量最厚的螺钉子，再加上 0.05 毫米（而不是 0.02 毫米）。

7. 如有必要，加宽孔以配合钻头刀杆。

   喷嘴内径必须大于钻头外径 (ØC)。

8. 加工喷嘴轮廓。

   喷嘴高度必须大于孔的深度 (H)。

   喷嘴外径必须小于孔的直径（W）。

## 适用于：