# Nastavení detekce „kliknutí“

1. Vsuňte do MWR-200 TA nastavovací klíč.

2. Otáčejte A proti směru hodinových ručiček, čímž se nastavovací klíč odblokuje.

3. Při otáčení B po směru hodinových ručiček se moment zvyšuje a při otáčení proti směru hodinových ručiček se moment snižuje.

4. Otáčejte A po směru hodinových ručiček, čímž se nastavovací klíč zablokuje.

   Ujistěte se, že nastavovací klíč je po nastavení mechanického kliknutí řádně zablokován. Po zablokování nastavovacího klíče se důrazně doporučuje provést alespoň 25 kliknutí pro ověření toho, zda mechanické klikání vyhovuje.

   Štítek vytištěný na každém MWR-200 TA označuje rozsah utahovacího momentu klíče.