# Použití

MWR-200 TA je mechanický klikací klíč v kombinaci s elektronickým momentovým převodníkem.

MWR-200 TA jsou vybaveny radiovým rozhraním v pásmu ISM (charakterizovaným frekvencí odpovídající 868 MHz / 915 MHz) pro bezdrátové spojení s Focus 61.

MWR-200 TA spolupracuje s Focus 61, která definuje programy utahování pro MWR-200 TA.

A | Focus 61 | B | Stanice 1
C | Stanice 2 | D | MWR-200 TA

Další informace o konfiguraci a používání MWR-200 TA naleznete v Uživatelské příručce Focus 61.