# Čištění

Udržujte převodník MWR-200 TA v čistotě.

Po použití odstraňte z MWR-200 TA veškeré stopy oleje a mastnoty jemným hadříkem a neagresivním čistidlem pro odstraňování oleje/mastnoty z povrchů. Nepoužívejte agresivní či brusná čistidla.

Prach odstraňujte z MWR-200 TA pomocí antistatického čistícího hadříku.

Během čištění převodníků MWR-200 TA nepoužívejte agresivní rozpouštědla.

Kontakt MWR-200 TA čistěte roztokem pro čistění elektrickým kontaktů.