# Nabíjecí kolébka MWR

Potřebujete-li nabít akumulátor MWR-200 TA v nabíjecí kolébce MWR:

1. Připojte nabíjecí kolébku MWR k napájení.

2. Vložte MWR-200 TA do nabíjecí kolébky MWR:

   Je-li klíč v nabíjecí kolébce MWR, červená, žlutá a zelená LED dioda (umístěné na třech stranách MWR-200 TA) střídavě blikají. To znamená, že klíč nastavuje interní kompenzaci (nulový bod) pro momentový převodník a spouští rychlý samostatný test.

   Když je MWR-200 TA v režimu nabíjení a bylo provedeno vnitřní nastavení kompenzace, žlutá LED dioda MWR-200 TA svítí a stavová LED dioda nabíjecí kolébky MWR bliká (zeleně).

   Po dokončení procesu nabíjení MWR-200 TA svítí stavová LED dioda nabíjecí kolébky MWR nepřerušovaně (zeleně).

Více informací o funkcích nabíjecí kolébky MWR zjistíte v pokynech k používání nabíjecí kolébky MWR.