# Správná manipulace a klikání/utahování

- Šroub musí být utahován se stejnoměrnými zdvihy.

- Závěrečná rychlost by měla umožnit okamžité přerušení utahování při kliknutí MWR-200 TA.

- Ovládání MWR-200 TA musí být prováděno uprostřed rukojeti.

- Síla musí být vynakládána jednou rukou, rovnoměrně, paralelně a aplikována bez přerušení až do kliknutí nástroje.

Po automatickém uvolnění (kliknutí) se klíč MWR-200 TA už nesmí dále pohybovat.