# Test utahování

Controller Focus 61 odesílá program utahování (Pset a úkol) do MWR-200 TA.

Další informace o konfiguraci a používání MWR-200 TA naleznete v Uživatelské příručce Focus 61.

Když MWR-200 TA přijme program utahování a klíč je připravený k použití, modrá LED dioda bliká.

Nastavte MWR-200 TA ve směru šipky podle zobrazení na štítku na těle MWR-200 TA (viz obrázek níže):

A | Modrá LED dioda | B | Směr utažení

Během měření (v MWR-200 TA je nastavený moment) bliká žlutá LED dioda.

Na konci každého utahování svítí LED diody podle výsledku testu:

- Zelená LED: Utahování OK

- Červená LED: Utahování je NOT OK (není v pořádku)