# Aplicaciones

La MWR-200 TA es una llave de clic combinada con un transductor de par electrónico.

Las MWR-200 TA están equipadas con una interfaz de radio de banda ISM (caracterizada por una frecuencia igual a 868 MHz/915 MHz) para conexión inalámbrica con Focus 61.

La MWR-200 TA funciona con Focus 61, el cual define los programas de apriete para la MWR-200 TA.

A | Focus 61 | B | Estación 1
C | Estación 2 | D | MWR-200 TA

Para más información sobre la configuración y el uso de la MWR-200 TA, consulte la Guía de usuario de Focus 61.