# LED kontrolky

MWR-200 TA má tři sady LED diod a každá sada obsahuje červenou, zelenou, žlutou a modrou LED diodu.

A | LED | B | Pohled zprava
C | Pohled zleva | D | Pohled shora

V následujícím textu najdete popis chování LED diod.

Pokud je MWR-200 TA mimo nabíjecí kolébku MWR, akumulátor se dobíjí a v MWR-200 TA je k dispozici alespoň jeden úkon:

- Žlutá LED dioda bliká každé 3 s a modrá LED dioda bliká každou 1 s: MWR-200 TA je připraven k použití a vyvinutí libovolné síly.

- Zelená LED dioda svítí 3 s a modrá LED dioda bliká každou 1 s: poslední utahování je v pořádku a po kliknutí se na MWR-200 TA se vyvíjí libovolná síla.

- Červená LED dioda svítí 3 s a modrá LED dioda bliká každou 1 s: poslední utahování není v pořádku a po kliknutí se na MWR-200 TA vyvíjí libovolná síla.

- Žlutá LED dioda bliká v intervalu kratším než 1 s: MWR-200 TA provádí měření.

- Zelená LED dioda svítí 3 s, žlutá LED dioda svítí v době nečinnosti a modrá LED dioda svítí po době nečinnosti: poslední utahování je v pořádku (TOK) a po kliknutí se na MWR-200 TA vyvíjí libovolná síla.

- Červená LED dioda svítí 3 s, žlutá LED dioda svítí v době nečinnosti a modrá LED dioda svítí po době nečinnosti: poslední utahování není v pořádku (TNOK) a po kliknutí se na MWR-200 TA vyvíjí libovolná síla.

- Červená LED dioda svítí 3 s, žlutá LED dioda svítí v době nečinnosti a modrá LED dioda bliká každou 1 s: poslední utahování je pokusem o opětovné utažení, nebo není v pořádku a po kliknutí se na MWR-200 TA vyvíjí libovolná síla.

Pokud je MWR-200 TA mimo nabíjecí kolébku MWR, akumulátor je vybitý a v MWR-200 TA je k dispozici alespoň jeden úkon:

- Červená LED dioda bliká každé 3 s a modrá LED dioda bliká každou 1 s: MWR-200 TA je připraven k použití.

- Zelená LED dioda svítí 3 s a modrá LED dioda bliká každou 1 s: poslední utahování je v pořádku a po kliknutí se na MWR-200 TA se vyvíjí libovolná síla.

- Červená LED dioda svítí 3 s a modrá LED dioda bliká každou 1 s: poslední utahování není v pořádku a po kliknutí se na MWR-200 TA vyvíjí libovolná síla.

- Červená LED dioda bliká každou 1 s: MWR-200 TA provádí měření.

- Zelená LED dioda svítí 3 s, žlutá LED dioda svítí v době nečinnosti a modrá LED dioda svítí po době nečinnosti: poslední utahování je v pořádku (TOK) a po kliknutí se na MWR-200 TA vyvíjí libovolná síla.

- Červená LED dioda svítí 3 s, žlutá LED dioda svítí v době nečinnosti a modrá LED dioda svítí po době nečinnosti: poslední utahování není v pořádku (TNOK) a po kliknutí se na MWR vyvíjí libovolná síla.

- Červená LED dioda svítí 3 s, žlutá LED dioda svítí v době nečinnosti a modrá LED dioda bliká každou 1 s: poslední utahování je pokusem o opětovné utažení, nebo není v pořádku a po kliknutí se na MWR-200 TA vyvíjí libovolná síla.

Pokud je MWR-200 TA mimo nabíjecí kolébku, akumulátor se dobíjí a v MWR-200 TA nejsou k dispozici žádné úkony:

- Žlutá LED dioda bliká každé 3 s: MWR-200 TA je připraven k použití a vyvinutí libovolné síly.

- Červená LED dioda svítí 3 s: poslední utahování je v pořádku a po kliknutí se na MWR-200 TA vyvíjí libovolná síla.

- Červená LED dioda svítí 3 s a modrá LED dioda bliká každou 1 s: poslední utahování není v pořádku a po kliknutí se na MWR-200 TA vyvíjí libovolná síla.

- Žlutá LED dioda bliká v intervalu kratším než 1 s: MWR-200 TA provádí měření.

Pokud je MWR-200 TA mimo nabíjecí kolébku MWR, akumulátor je vybitý a v MWR-200 TA není k dispozici žádný úkon:

- Červená LED dioda bliká každé 3 s: MWR-200 TA je připraven k použití a vyvinutí libovolné síly.

- Červená LED dioda svítí 3 s: poslední utahování je v pořádku a po kliknutí se na MWR-200 TA vyvíjí libovolná síla.

- Červená LED dioda svítí 3 s a modrá LED dioda bliká každou 1 s: poslední utahování není v pořádku a po kliknutí se na MWR-200 TA vyvíjí libovolná síla.

- Červená LED dioda bliká každou 1 s: MWR-200 TA provádí měření.

Pokud je MWR-200 TA v nabíjecí kolébce MWR, akumulátor se dobíjí a MWR-200 TA je připraven k použití:

- Žlutá LED dioda svítí nepřerušovaně a modrá LED dioda bliká každou 1 s: v MWR-200 TA je k dispozici aktivní úkol.

- Žlutá LED dioda svítí nepřerušovaně: v MWR-200 TA není k dispozici žádný aktivní úkol.

Pokud je MWR-200 TA v nabíjecí kolébce MWR, akumulátor je vybitý a MWR-200 TA je připraven k použití:

- Žlutá LED dioda svítí nepřerušovaně a modrá LED dioda bliká každou 1 s: v MWR-200 TA je k dispozici aktivní úkol.

- Žlutá LED dioda svítí nepřerušovaně: v MWR-200 TA není k dispozici žádný aktivní úkol.

Pokud je MWR-200 TA mimo nabíjecí kolébku MWR a došlo k chybě: Červená LED dioda bliká každých 300 ms

Pokud je MWR-200 TA v nabíjecí kolébce MWR a došlo k chybě: Červená LED dioda bliká každých 300 ms a žlutá LED dioda svítí nepřerušovaně.

Pokud je MWR-200 TA mimo nabíjecí kolébku MWR a mimo dosah radiového signálu: Červená LED dioda, zelená LED dioda a žlutá LED dioda blikají každé 3 s.

Pokud je MWR-200 TA v nabíjecí kolébce a mimo dosah radiového signálu: Žlutá LED dioda stále bliká.