# Korrekt hantering och klickdragning

- Skruven skall dras åt med jämna drag.

- Förslutningshastigheten ska tillåta omedelbart avbrott av dragningen när MWR-200 TA klickar.

- Funktionen hos MWR-200 TA måste utföras med handtagets mitt.

- Kraften ska påföras med en hand, enhetligt, parallellt och utan avbrott tills verktyget klickar.

Efter en automatisk lossning (klick) får MWR-200 TA inte dras ytterligare.