# Användningsområden

MWR-200 TA är en mekanisk klicknyckel som är kombinerad med en elektronisk momentgivare.

MWR-200 TA har gränssnitt för ISM-bandradio (kännetecknat av en frekvens på 868 MHz/915 MHz) för trådlös anslutning till Focus 61.

MWR-200 TA fungerar med Focus 61, som definierar åtdragningsprogrammen för MWR-200 TA.

A | Focus 61 | B | Station 1
C | Station 2 | D | MWR-200 TA

Mer information om konfiguration och användning av MWR-200 TA hittar du i bruksanvisningen för Focus 61.