# Batería

Una batería recargable NiMH AAA 1,2 V 1000 mAh alimenta la MWR-200 TA.

Utilice solo baterías recargables. No utilice otros tipos de batería.

A | Tapa delantera | B | + (polo positivo)

Para la puesta en marcha de la MWR-200 TA:

1. Retire la tapa delantera de la MWR-200 TA con un destornillador plano.

2. Inserte la batería (con la polaridad correcta) en el compartimento asignado.

3. Atornille la tapa delantera de la MWR-200 TA con un destornillador plano.

Para apagar la MWR-200 TA:

1. Retire la tapa delantera de la MWR-200 TA con un destornillador plano.

2. Retire la batería de la caja.

3. Atornille la tapa delantera de la MWR-200 TA con un destornillador plano.