# Anpassung des Klick-Drehmoment

1. Setzen Sie den Einstellschlüssel in das MWR-200 TA ein.

2. Drehen Sie A gegen den Uhrzeigersinn, um den Einstellschlüssel zu entriegeln.

3. Drehen Sie B im Uhrzeigersinn, um das Drehmoment zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um das Drehmoment zu verringern.

4. Drehen Sie A im Uhrzeigersinn, um den Einstellschlüssel zu verriegeln.

   Vergewissern Sie sich, dass der Einstellschlüssel nach dem Einstellen des mechanischen Klicks richtig verriegelt ist. Nach dem Verriegeln des Einstellschlüssels wird dringend empfohlen, mindestens 25 Klicks durchzuführen, um die mechanischen Klickanzüge zu überprüfen.

   Das auf jedem MWR-200 TA aufgedruckte Etikett gibt den Drehmomentbereich des Schlüssels an.