# Limpieza

Mantenga limpia la MWR-200 TA.

Tras su uso, retire cualquier resto de aceite y grasa de la MWR-200 TA con un paño suave y un limpiador de superficie no agresivo para aceite/grasa. No utilice un limpiador agresivo o abrasivo.

Utilice un paño de limpieza antiestático para eliminar el polvo de la MWR-200 TA.

Evite utilizar detergentes agresivos para limpiar la MWR-200 TA.

Limpie el contacto de la MWR-200 TA utilizando una solución de limpieza para contacto eléctrico.