# Justera klickmomentet

1. Sätt in inställningsnyckeln i MWR-200 TA.

2. Vrid A moturs för att låsa upp inställningsnyckeln.

3. Vrid B medurs för att höja momentet eller moturs för att sänka momentet.

4. Vrid A medurs för att låsa inställningsnyckeln.

   Kontrollera att inställningsnyckeln är ordentligt låst efter justering av det mekaniska klicket. När inställningsnyckeln har låsts rekommenderar vi starkt att du gör minst 25 klick för att kontrollera att den mekaniska klickfunktionen stämmer.

   Märkningen som är tryckt på varje MWR-200 TA visar nyckelns momentområde.