# Údaje o produktu

- Rozsah provozního měření momentu: 40 [N·m] – 200 [N·m] / 29.5 [lb·ft] – 147.5 [lb·ft]

- Pohon: 14x18 mm.

- Celková délka: 419 mm.

- Provozní rozsah momentu: od 20 % do 100 % kapacity

- Přesnost měření momentu (v rámci provozního rozsahu momentu): 2 %

- Klikání mechanické opakovatelnosti: ±4 %

- Kapacita přetížení: 120 % jmenovité kapacity

- Maximální úhlová rychlost: 250 °/s

- Přesnost měření úhlu: ± 3.6 ° / 360 ° (při 6 ° za sekundu)

- Stabilita teploty měření momentu: +10 °C až +40 °C (10 °F až 104 °F)

- Kapacita paměti výsledků utahování: 8 100 datových sad (maximum)

- MWR-200 TA Referenční verze firmwaru: 3.0.0

- Napájení: Nabíjecí baterie 1,2 V