# Baterie

Energii proMWR-200 TA zajišťuje dobíjecí akumulátor NiMH AAA 1,2 V 1000 mAh.

Používejte pouze dobíjecí akumulátory. Nepoužívejte jiné typy baterií.

A | Přední krytka | B | + (kladný pól)

Pro spuštění napájení MWR-200 TA:

1. Odstraňte přední krytku MWR-200 TA pomocí plochého šroubováku.

2. Vložte akumulátor (se správnou polaritou) do vyhrazeného prostoru.

3. Zašroubujte přední krytku MWR-200 TA pomocí plochého šroubováku.

Pro ukončení napájení MWR-200 TA:

1. Odstraňte přední krytku MWR-200 TA pomocí plochého šroubováku.

2. Vyjměte akumulátor ze zařízení.

3. Zašroubujte přední krytku MWR-200 TA pomocí plochého šroubováku.