# Guía

N.º de pedido | Rosca | Nota
--- | --- | ---
4141 0883 91 | M6x1 | Carrera máx. 55 mm. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0883 90 | M6x1 | Carrera máx. 25 mm. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0883 94 | M8x1 | Carrera máx. 55 mm. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0883 93 | M8x1 | Carrera máx. 25 mm. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0883 95 | M8x1 | Carrera máx. 40 mm. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0883 97 | M10x1 | Carrera máx. 40 mm. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0883 96 | M8x1 | Carrera máx. 62 mm. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0883 98 | M10x1 | Carrera máx. 62 mm. Apto para anillos concéntricos HD.