# Tuleja prowadząca

Numer katalogowy | Uwagi
--- | ---
4141 0707 90 | Maks. skok 44 mm, długość elementu dystansowego 22 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0707 92 | Maks. skok 52 mm, długość elementu dystansowego 30 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0707 94 | Maks. skok 62 mm, długość elementu dystansowego 40 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0707 96 | Maks. skok 73 mm, długość elementu dystansowego 50 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0868 90 | Maks. skok 25 mm, długość elementu dystansowego 22 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0868 91 | Maks. skok 55 mm, długość elementu dystansowego 50 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0868 94 | Maks. skok 40 mm, długość elementu dystansowego 50 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0868 95 | Maks. skok 62 mm, długość elementu dystansowego 50 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0868 96 | Maks. skok 65 mm, długość elementu dystansowego 95 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0894 90 | Maks. skok 65 mm, długość elementu dystansowego 26 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0894 92 | Maks. skok 75 mm, długość elementu dystansowego 35 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0894 94 | Maks. skok 85 mm, długość elementu dystansowego 45 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0894 96 | Maks. skok 95 mm, długość elementu dystansowego 55 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.