# Acessórios necessários

# Cartucho de alimentação

Nº do pedido | IPR | mm/rev
--- | --- | ---
4141 0428 91 | 0,0011 alt. 0,0064 | 0,028 alt. 0,16
4141 0428 93 | 0,0028 alt. 0,0045 | 0,071 alt. 0,12
4141 0428 94 | 0,0037 | 0,093
4141 0428 95 | 0,0007 alt. 0,0068 | 0,017 alt. 0,17
4141 0428 96 | 0,0015 alt. 0,0059 | 0,038 alt. 0,15
4141 0428 97 | 0,0021 alt. 0,0052 | 0,054 alt. 0,13

# Fuso

Nº do pedido | Comprimento | Rosca (UNF)
--- | --- | ---
4141 0404 90 | 135 mm (5,3") | 3/8"
4141 0404 91 | 160 mm (6,3") | 3/8"
4141 0404 92 | 185 mm (7,3") | 3/8"
4141 0404 93 | 236 mm (9,3") | 3/8"
4141 0404 94 | 210 mm (8,3") | 3/8"
4141 0404 95 | 287 mm (11,3") | 3/8"
4141 0651 90 | 135 mm (5,3") | 1/4"
4141 0651 91 | 160 mm (6,3") | 1/4"
4141 0651 92 | 185 mm (7,3") | 1/4"
4141 0651 93 | 210 mm (8,3") | 1/4"
4141 0651 94 | 236 mm (9,3") | 1/4"
4141 0652 90 | 135 mm (5,3") | 5/16"
4141 0652 91 | 160 mm (6,3") | 5/16"
4141 0652 92 | 185 mm (7,3") | 5/16"
4141 0652 93 | 210 mm (8,3") | 5/16"
4141 0652 94 | 236 mm (9,3") | 5/16"
4141 0653 90 | 194 mm (7,6") | 9/16"
4141 0653 91 | 245 mm (9,7") | 9/16"
4141 0653 92 | 219 mm (8,6") | 9/16"
4141 0653 93 | 296 mm (11,7") | 9/16"
4141 0869 94 | 245 mm (9") | 7/16"

# Proteção do Eixo

Nº do pedido | Adequado para eixos
--- | ---
4141 0472 90 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0472 91 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0472 92 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0472 93 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0472 94 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0472 95 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0472 96 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0472 97 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0472 98 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0472 99 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0829 90 | 4141 0404 95, 4141 0653 93
4141 0829 91 | 4141 0404 95, 4141 0653 93

# Refrigerante da Proteção do Eixo

Para modelos angulares
Nº do pedido | Adequado para eixos
--- | ---
4141 0826 90 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0826 91 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0826 92 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0826 93 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0826 94 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0826 95 | 4141 0404 95, 4141 0653 93

Para modelos retos
Nº do pedido | Adequado para eixos
--- | ---
4141 0878 90 | Adequado para todos os eixos

# Acessórios Opcionais

# Adaptador

Nº do pedido | Interface
--- | ---
4141 0032 04 | 1 9/16"-20 UN 2B roscas internas lado esquerdo
4141 0032 07 | 1.825-18 NS L.H roscas externas lado esquerdo
4141 0274 90 | 1"-20 UNEF 2A roscas externas lado esquerdo.

# Parte frontal

Nº do pedido | Comprimento | Rosca | Nota
--- | --- | --- | ---
4141 0654 94 | 75 mm (3,0") | UNF 3/4” -16 | Não pode ser utilizado com a Porca do raspador
4141 0654 96 | 75 mm (3,0") | UNF 3/4” -16 | Não pode ser utilizado com a Porca do raspador
4141 0886 94 | 75 mm (3,0") | UNF 3/4” -16 | Pode ser utilizado com a Porca do raspador 4141 0884 90.
4141 0886 96 | 75 mm (3,0") | UNF 3/4” -16 | Pode ser utilizado com a Porca do raspador 4141 0884 90.
4141 0654 93 | 90 mm (3,5") | UNF 3/4” -16 | Não pode ser utilizado com a Porca do raspador
4141 0886 93 | 90 mm (3,5") | UNF 3/4” -16 | Pode ser utilizado com a Porca do raspador 4141 0884 90.
4141 0654 90 | 127 mm (5") | UNF 3/4” -16 | Não pode ser utilizado com a Porca do raspador
4141 0886 90 | 127 mm (5") | UNF 3/4” -16 | Pode ser utilizado com a Porca do raspador 4141 0884 90.
4141 0261 94 | 75 mm (3,0") | 1"-14 UNF | Não pode ser utilizado com a Porca do raspador
4141 0261 98 | 75 mm (3,0") | 1"-14 UNF | Não pode ser utilizado com a Porca do raspador
4141 0261 93 | 90 mm (3,5") | 1"-14 UNF | Não pode ser utilizado com a Porca do raspador
4141 0261 90 | 127 mm (5") | 1"-14 UNF | Não pode ser utilizado com a Porca do raspador
4141 0887 90 | 127 mm (5") | 1"-14 UNF | Pode ser utilizado com a Porca do raspador 4141 0884 90.
4141 0261 91 | 203 mm (8") | 1"-14 UNF | Não pode ser utilizado com a Porca do raspador
4141 0887 91 | 203 mm (8") | 1"-14 UNF | Pode ser utilizado com a Porca do raspador 4141 0884 90.
4141 0261 92 | 305 mm (12") | 1"-14 UNF | Não pode ser utilizado com a Porca do raspador
4141 0887 92 | 305 mm (12") | 1"-14 UNF | Pode ser utilizado com a Porca do raspador 4141 0884 90.
4141 0251 90 | 127 mm (5") | UNF 1 1/4"-12 | Pode ser utilizado com a Porca do raspador 4141 0884 90. Requer o Tubo do raspador 4141 0885 00
4141 0251 91 | 203 mm (8") | UNF 1 1/4"-12 | Pode ser utilizado com a Porca do raspador 4141 0884 90. Requer o Tubo do raspador 4141 0885 00
4141 0251 92 | 305 mm (12") | UNF 1 1/4"-12 | Pode ser utilizado com a Porca do raspador 4141 0884 90. Requer o Tubo do raspador 4141 0885 00
4141 0245 92 | 127 mm (5") | UNF 1 1/2"-12 | Pode ser utilizado com a Porca do raspador 4141 0884 90. Requer o Tubo do raspador 4141 0885 00
4141 0245 90 | 200 mm (8") | UNF 1 1/2"-12 | Pode ser utilizado com a Porca do raspador 4141 0884 90. Requer o Tubo do raspador 4141 0885 00
4141 0245 94 | 200 mm (8") | UNF 1 1/2"-12 | Pode ser utilizado com a Porca do raspador 4141 0884 90. Requer o Tubo do raspador 4141 0885 00
4141 0245 91 | 300 mm (12") | UNF 1 1/2"-12 | Pode ser utilizado com a Porca do raspador 4141 0884 90. Requer o Tubo do raspador 4141 0885 00
4141 0257 90 | 203 mm (8") | 2”-16 UNF | Pode ser utilizado com a Porca do raspador 4141 0884 90.
4141 0257 91 | 305 mm (12") | 2”-16 UNF | Pode ser utilizado com a Porca do raspador 4141 0884 90.
4141 0899 92 | 90 mm (3,5") | 1"- 14 UNF | Pode ser utilizado somente com conexões giratórios de vácuo.
4141 0899 93 | 90 mm (3,5") | UNF 1 1/4"-12 | Pode ser utilizado somente com conexões giratórios de vácuo.

# Extensão

Nº do pedido | Comprimento | Rosca | Notas
--- | --- | --- | ---
4141 0901 00 | 51 mm (1,5") | 1"-20 UNF | Compatível com indexador-padrão e parte frontal 4141 0899 92.
4141 0902 00 | 52 mm (1,5") | UNF 1 9/16"-20 | Deve ser utilizado com indexador HD e parte frontal 4141 0899 93.
4141 0902 01 | 77 mm (2,5") | UNF 1 9/16"-20 | Deve ser utilizado com indexador HD e parte frontal 4141 0899 93.
4141 0902 02 | 103 mm (3,5") | UNF 1 9/16"-20 | Deve ser utilizado com indexador HD e parte frontal 4141 0899 93.

# Acessório de Vácuo

Nº do pedido | Adequado para a parte frontal
--- | ---
4141 0250 91 | 4141 0261 90
4141 0250 92 | 4141 0261 91
4141 0250 93 | 4141 0251 90
4141 0250 94 | 4141 0261 92
4141 0250 95 | 4141 0251 91
4141 0250 96 | 4141 0251 92
4141 0250 97 | 4141 0245 91
4141 0250 98 | 4141 0257 90
4141 0250 99 | 4141 0257 91
4141 0330 90 | 4141 0245 92
4141 0250 90 | 4141 0245 90
4141 0900 92 | Adequado para todas as partes frontais giratórias (4141 090X XX)

# ChipLet

Nº do pedido | Nota
--- | ---
4141 0509 91 | 0 rolos, 0 de amplitude
4141 0713 91 | 3 rolos, 0,10 de amplitude
4141 0713 92 | 3 rolos, 0,15 de amplitude
4141 0713 93 | 3 rolos, 0,20 de amplitude
4141 0713 94 | 3 rolos, 0,25 de amplitude
4141 0759 91 | 5 rolos, 0,10 de amplitude
4141 0759 92 | 5 rolos, 0,15 de amplitude
4141 0759 93 | 5 rolos, 0,20 de amplitude
4141 0759 94 | 5 rolos, 0,25 de amplitude
4141 0759 95 | 5 rolos, 0,05 de amplitude

# Pinça Concêntrica

Nº do pedido | Peso total | Nota
--- | --- | ---
4141 0764 90 | 0,5 kg | MINI
4141 0670 92 | 0,75 kg | REGULAR
4141 0702 91 | 1,0 kg | HD

# Mandril

Nº do pedido | Tipo | Nota
--- | --- | ---
4141 0806 05 | A | Ød 9.2 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 05. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0806 08 | A | Ød 10.2 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 08. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0806 09 | A | Ød 10.5 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 09. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0806 10 | A | Ød 10.9 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 10. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0806 11 | A | Ød 11.25 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 11. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0806 12 | A | Ød 11.5 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 12. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0806 13 | A | Ød 11.9 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 13. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0806 14 | A | Ød 12.3 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 14. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0806 15 | A | Ød 12.7 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 15. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0806 16 | A | Ød 20.6 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 16. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0806 18 | A | Ød 13.9 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 18. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0806 20 | A | Ød 14.7 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 20. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0806 21 | A | Ød 15.1 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 21. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0806 22 | A | Ød 15.5 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 22. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0806 23 | A | Ød 15.9 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 23. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0806 24 | A | Ød 16.3 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 24. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0806 26 | A | Ød 17.1 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 26. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0806 28 | A | Ød 17.9 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 28. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0860 03 | A | Ød 4.14 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 03. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0809 09 | A | Ød 21.5 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0814 09. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0809 10 | A | Ød 29.4 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0814 10. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0809 11 | A | Ød 29.8 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0814 11. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0809 16 | A | Ød 31,75 mm (1 1/4" mm). Fazer pedido junto com 4141 0814 16. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0809 17 | A | Ød 24.6 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0814 17. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0676 01 | B | Ød 5 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 01. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0676 02 | B | Ød 6.7 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 02. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0676 03 | B | Ød 14.7 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 20. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0676 04 | B | Ød 17.9 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 28. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0676 05 | B | Ød 11.5 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 12. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0676 06 | B | Ød 7.5 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 03. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR:
4141 0810 03 | B | Ød 21.75 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0814 08. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0810 04 | B | Ød 24.25 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0814 16. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0810 05 | B | Ød 26.65 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0814 24. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0807 01 | C | Ød 5 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 01. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0807 03 | C | Ød 7.6 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0813 03. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.

# Pinça

Nº do pedido | Nota
--- | ---
4141 0677 03 | ØD 22.9 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0676 03.
4141 0677 04 | ØD 25.2 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0676 04.
4141 0814 08 | ØD 28,58 mm (1 1/8"). Fazer pedido junto com 4141 0810 03. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0814 16 | ØD 31,75 mm (1 1/4"). Fazer pedido junto com 4141 0810 04. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0814 24 | ØD 34,93 mm (1 3/8"). Fazer pedido junto com 4141 0810 05. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0813 01 | ØD 12,7 mm. Fazer pedido junto com 4141 0806 01 ou 4141 0807 01 ou 4141 0676 01. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0813 02 | ØD 15.09 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0676 02. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0813 03 | ØD 15,87 mm (5/8"). Fazer pedido junto com 4141 0806 03 ou 4141 0807 03 ou 4141 0676 06 ou 4141 0860 03. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0813 05 | ØD 16.7 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0806 05. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0813 06 | ØD 17 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0806 05. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0813 08 | ØD 17.7 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0806 08. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0813 09 | ØD 18.05 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0806 09. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0813 10 | ØD 18.4 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0806 10. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0813 11 | ØD 18.75 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0806 11. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0813 12 | ØD 19,05 mm (3/4"). Fazer pedido junto com 4141 0806 12. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0813 13 | ØD 19.4 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0806 13. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0813 14 | ØD 19.8 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0806 14. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0813 15 | ØD 20.2 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0806 15. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0813 16 | ØD 20.6 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0806 16. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0813 18 | ØD 21.4 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0806 18. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0813 20 | ØD 22,22 mm (7/8"). Fazer pedido junto com 4141 0806 20. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0813 21 | ØD 22.6 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0806 21. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0813 22 | ØD 23 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0806 22. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0813 23 | ØD 23.4 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0806 23. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0813 24 | ØD 23.8 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0806 24. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0813 26 | ØD 24.6 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0806 26. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0813 28 | ØD 25,4 mm (1"). Fazer pedido junto com 4141 0806 28. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0813 29 | ØD 26 mm. Fazer pedido junto com 4141 0806 28 ou 4141 0807 28 ou 4141 0676 04. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0814 08 | ØD 28.58 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0810 03. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0814 09 | ØD 29 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0809 09. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0814 10 | ØD 29.4 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0809 10. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0814 11 | ØD 29.8 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0809 11. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0814 16 | ØD 31,75 mm (1 1/4"). Fazer pedido junto com 4141 0810 04. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0814 17 | ØD 32.15 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0809 17. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0814 24 | ØD 34.93 mm. Fazer o pedido junto com 4141 0810 05. Adequado para pinça concêntrica HD.

# Guia

Nº do pedido | Rosca | Nota
--- | --- | ---
4141 0883 91 | M6x1 | Curso máx. de 55 mm. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0883 90 | M6x1 | Curso máx. de 25 mm. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0883 94 | M8x1 | Curso máx. de 55 mm. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0883 93 | M8x1 | Curso máx. de 25 mm. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0883 95 | M8x1 | Curso máx. de 40 mm. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0883 97 | M10x1 | Curso máx. de 40 mm. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0883 96 | M8x1 | Curso máx. de 62 mm. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0883 98 | M10x1 | Curso máx. de 62 mm. Adequado para pinça concêntrica HD.

# Bucha de redução

Nº do pedido | Nota
--- | ---
4141 0707 90 | Curso máx. 44 mm, comprimento do espaçador 22 mm. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0707 92 | Curso máx. 52 mm, comprimento do espaçador 30 mm. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0707 94 | Curso máx. 62 mm, comprimento do espaçador 40 mm. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0707 96 | Curso máx. 73 mm, comprimento do espaçador 50 mm. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0868 90 | Curso máx. 25 mm, comprimento do espaçador 22 mm. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0868 91 | Curso máx. 55 mm, comprimento do espaçador 50 mm. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0868 94 | Curso máx. 40 mm, comprimento do espaçador 50 mm. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0868 95 | Curso máx. 62 mm, comprimento do espaçador 50 mm. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0868 96 | Curso máx. 65 mm, comprimento do espaçador 95 mm. Adequado para pinça concêntrica MINI e REGULAR.
4141 0894 90 | Curso máx. 65 mm, comprimento do espaçador 26 mm. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0894 92 | Curso máx. 75 mm, comprimento do espaçador 35 mm. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0894 94 | Curso máx. 85 mm, comprimento do espaçador 45 mm. Adequado para pinça concêntrica HD.
4141 0894 96 | Curso máx. 95 mm, comprimento do espaçador 55 mm. Adequado para pinça concêntrica HD.

# Outros Acessórios

Acessório | Nº do pedido
--- | ---
Contador com visor | 4141 0674 90

Acessório | Nº do pedido | Nota
--- | --- | ---
Indexador | 4141 0150 95 |
Conjunto de indexação de HD | 4141 0907 90 | Requer a instalação do conjunto de ferramentas 4080 1120 80.

Acessório | Nº do pedido
--- | ---
Porca batente do indexador | 4141 0466 97
Batente de porca do escareador com escala | 4141 0843 91
Parte posterior da porca batente | 4141 0823 93
Parte frontal da porca batente | 4141 0841 91

Acessório | Nº do pedido | Nota
--- | --- | ---
Kit de conversão, ângulo direito para em linha | 4141 0434 93 | Ferramentas de lubrificação não internas
Kit de conversão, em linha para ângulo direito | 4141 0434 92 | Ferramentas de lubrificação não internas