# Požadované příslušenství

# Podávací kazeta

Objednací číslo | IPR | mm/ot.
--- | --- | ---
4141 0428 91 | 0,0011 alt. 0,0064 | 0,028 alt. 0,16
4141 0428 93 | 0,0028 alt. 0,0045 | 0,071 alt. 0,12
4141 0428 94 | 0,0037 | 0,093
4141 0428 95 | 0,0007 alt. 0,0068 | 0,017 alt. 0,17
4141 0428 96 | 0,0015 alt. 0,0059 | 0,038 alt. 0,15
4141 0428 97 | 0,0021 alt. 0,0052 | 0,054 alt. 0,13

# Vřeteno

Objednací číslo | Délka | Závit (UNF)
--- | --- | ---
4141 0404 90 | 135 mm (5,3") | 3/8"
4141 0404 91 | 160 mm (6,3") | 3/8"
4141 0404 92 | 185 mm (7,3") | 3/8"
4141 0404 93 | 236 mm (9,3") | 3/8"
4141 0404 94 | 210 mm (8,3") | 3/8"
4141 0404 95 | 287 mm (11,3") | 3/8"
4141 0651 90 | 135 mm (5,3") | 1/4"
4141 0651 91 | 160 mm (6,3") | 1/4"
4141 0651 92 | 185 mm (7,3") | 1/4"
4141 0651 93 | 210 mm (8,3") | 1/4"
4141 0651 94 | 236 mm (9,3") | 1/4"
4141 0652 90 | 135 mm (5,3") | 5/16"
4141 0652 91 | 160 mm (6,3") | 5/16"
4141 0652 92 | 185 mm (7,3") | 5/16"
4141 0652 93 | 210 mm (8,3") | 5/16"
4141 0652 94 | 236 mm (9,3") | 5/16"
4141 0653 90 | 194 mm (7,6") | 9/16"
4141 0653 91 | 245 mm (9,7") | 9/16"
4141 0653 92 | 219 mm (8,6") | 9/16"
4141 0653 93 | 296 mm (11,7") | 9/16"
4141 0869 94 | 245 mm (9") | 7/16"

# Kryt vřetena

Objednací číslo | Vhodné pro vřetena
--- | ---
4141 0472 90 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0472 91 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0472 92 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0472 93 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0472 94 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0472 95 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0472 96 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0472 97 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0472 98 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0472 99 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0829 90 | 4141 0404 95, 4141 0653 93
4141 0829 91 | 4141 0404 95, 4141 0653 93

# Chladivo krytu vřetena

Pro úhlové modely
Objednací číslo | Vhodné pro vřetena
--- | ---
4141 0826 90 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0826 91 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0826 92 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0826 93 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0826 94 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0826 95 | 4141 0404 95, 4141 0653 93

Pro přímé modely
Objednací číslo | Vhodné pro vřetena
--- | ---
4141 0878 90 | Vhodné pro všechna vřetena.

# Volitelné příslušenství

# Adaptér

Objednací číslo | Rozhraní
--- | ---
4141 0032 04 | 1 9/16"-20 UN 2B levé vnitřní závity
4141 0032 07 | 1,825-18 NS levé vnější závity
4141 0274 90 | 1"-20 UNEF 2A levé vnější závity

# Přední díl

Objednací číslo | Délka | Závit | Poznámka
--- | --- | --- | ---
4141 0654 94 | 75 mm (3,0") | 3/4"-16 UNF | Nelze používat s maticí náboje
4141 0654 96 | 75 mm (3,0") | 3/4"-16 UNF | Nelze používat s maticí náboje
4141 0886 94 | 75 mm (3,0") | 3/4"-16 UNF | Lze používat s maticí náboje 4141 0884 90.
4141 0886 96 | 75 mm (3,0") | 3/4"-16 UNF | Lze používat s maticí náboje 4141 0884 90.
4141 0654 93 | 90 mm (3,5") | 3/4"-16 UNF | Nelze používat s maticí náboje
4141 0886 93 | 90 mm (3,5") | 3/4"-16 UNF | Lze používat s maticí náboje 4141 0884 90.
4141 0654 90 | 127 mm (5") | 3/4"-16 UNF | Nelze používat s maticí náboje
4141 0886 90 | 127 mm (5") | 3/4"-16 UNF | Lze používat s maticí náboje 4141 0884 90.
4141 0261 94 | 75 mm (3,0") | 1"-14 UNF | Nelze používat s maticí náboje
4141 0261 98 | 75 mm (3,0") | 1"-14 UNF | Nelze používat s maticí náboje
4141 0261 93 | 90 mm (3,5") | 1"-14 UNF | Nelze používat s maticí náboje
4141 0261 90 | 127 mm (5") | 1"-14 UNF | Nelze používat s maticí náboje
4141 0887 90 | 127 mm (5") | 1"-14 UNF | Lze používat s maticí náboje 4141 0884 90.
4141 0261 91 | 203 mm (8") | 1"-14 UNF | Nelze používat s maticí náboje
4141 0887 91 | 203 mm (8") | 1"-14 UNF | Lze používat s maticí náboje 4141 0884 90.
4141 0261 92 | 305 mm (12") | 1"-14 UNF | Nelze používat s maticí náboje
4141 0887 92 | 305 mm (12") | 1"-14 UNF | Lze používat s maticí náboje 4141 0884 90.
4141 0251 90 | 127 mm (5") | 1 1/4"-12 UNF | Lze používat s maticí náboje 4141 0884 90. Vyžaduje trubici náboje 4141 0885 00
4141 0251 91 | 203 mm (8") | 1 1/4"-12 UNF | Lze používat s maticí náboje 4141 0884 90. Vyžaduje trubici náboje 4141 0885 00
4141 0251 92 | 305 mm (12") | 1 1/4"-12 UNF | Lze používat s maticí náboje 4141 0884 90. Vyžaduje trubici náboje 4141 0885 00
4141 0245 92 | 127 mm (5") | 1 1/2"-12 UNF | Lze používat s maticí náboje 4141 0884 90. Vyžaduje trubici náboje 4141 0885 00
4141 0245 90 | 200 mm (8") | 1 1/2"-12 UNF | Lze používat s maticí náboje 4141 0884 90. Vyžaduje trubici náboje 4141 0885 00
4141 0245 94 | 200 mm (8") | 1 1/2"-12 UNF | Lze používat s maticí náboje 4141 0884 90. Vyžaduje trubici náboje 4141 0885 00
4141 0245 91 | 300 mm (12") | 1 1/2"-12 UNF | Lze používat s maticí náboje 4141 0884 90. Vyžaduje trubici náboje 4141 0885 00
4141 0257 90 | 203 mm (8") | 2”-16 UNF | Lze používat s maticí náboje 4141 0884 90.
4141 0257 91 | 305 mm (12") | 2”-16 UNF | Lze používat s maticí náboje 4141 0884 90.
4141 0899 92 | 90 mm (3,5") | 1"- 14 UNF | Lze používat pouze s výkyvnými vakuovými nástavci.
4141 0899 93 | 90 mm (3,5") | 1 1/4"-12 UNF | Lze používat pouze s výkyvnými vakuovými nástavci.

# Nástavec

Objednací číslo | Délka | Závit | Poznámky
--- | --- | --- | ---
4141 0901 00 | 51 mm (1,5") | 1"-20 UNF | Kompatibilní se standardním indexovacím zařízením a předním dílem 4141 0899 92.
4141 0902 00 | 52 mm (1,5") | 1 9/16"-20 UNF | Je nutno používat s indexovacím zařízením HD a předním dílem 4141 0899 93.
4141 0902 01 | 77 mm (2,5") | 1 9/16"-20 UNF | Je nutno používat s indexovacím zařízením HD a předním dílem 4141 0899 93.
4141 0902 02 | 103 mm (3,5") | 1 9/16"-20 UNF | Je nutno používat s indexovacím zařízením HD a předním dílem 4141 0899 93.

# Vakuový nástavec

Objednací číslo | Vhodné pro přední díl
--- | ---
4141 0250 91 | 4141 0261 90
4141 0250 92 | 4141 0261 91
4141 0250 93 | 4141 0251 90
4141 0250 94 | 4141 0261 92
4141 0250 95 | 4141 0251 91
4141 0250 96 | 4141 0251 92
4141 0250 97 | 4141 0245 91
4141 0250 98 | 4141 0257 90
4141 0250 99 | 4141 0257 91
4141 0330 90 | 4141 0245 92
4141 0250 90 | 4141 0245 90
4141 0900 92 | Vhodné pro všechny výkyvné přední díly (4141 090X XX)

# ChipLet

Objednací číslo | Poznámka
--- | ---
4141 0509 91 | 0 válečků, amplituda 0
4141 0713 91 | 3 válečků, amplituda 0,10
4141 0713 92 | 3 válečků, amplituda 0,15
4141 0713 93 | 3 válečků, amplituda 0,20
4141 0713 94 | 3 válečků, amplituda 0,25
4141 0759 91 | 5 válečků, amplituda 0,10
4141 0759 92 | 5 válečků, amplituda 0,15
4141 0759 93 | 5 válečků, amplituda 0,20
4141 0759 94 | 5 válečků, amplituda 0,25
4141 0759 95 | 5 válečků, amplituda 0,05

# Soustředná upínací kleština

Objednací číslo | Celková hmotnost | Poznámka
--- | --- | ---
4141 0764 90 | 0,5 kg | MINI
4141 0670 92 | 0,75 kg | BĚŽNÝ
4141 0702 91 | 1,0 kg | HD

# Trn

Objednací číslo | Typ | Poznámka
--- | --- | ---
4141 0806 05 | A | Ød 9,2 mm. Objednat společně s 4141 0813 05. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0806 08 | A | Ød 10,2 mm. Objednat společně s 4141 0813 08. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0806 09 | A | Ød 10,5 mm. Objednat společně s 4141 0813 09. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0806 10 | A | Ød 10,9 mm. Objednat společně s 4141 0813 10. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0806 11 | A | Ød 11,25 mm. Objednat společně s 4141 0813 11. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0806 12 | A | Ød 11,5 mm. Objednat společně s 4141 0813 12. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0806 13 | A | Ød 11,9 mm. Objednat společně s 4141 0813 13. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0806 14 | A | Ød 12,3 mm. Objednat společně s 4141 0813 14. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0806 15 | A | Ød 12,7 mm. Objednat společně s 4141 0813 15. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0806 16 | A | Ød 20,6 mm. Objednat společně s 4141 0813 16. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0806 18 | A | Ød 13,9 mm. Objednat společně s 4141 0813 18. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0806 20 | A | Ød 14,7 mm. Objednat společně s 4141 0813 20. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0806 21 | A | Ød 15,1 mm. Objednat společně s 4141 0813 21. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0806 22 | A | Ød 15,5 mm. Objednat společně s 4141 0813 22. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0806 23 | A | Ød 15,9 mm. Objednat společně s 4141 0813 23. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0806 24 | A | Ød 16,3 mm. Objednat společně s 4141 0813 24. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0806 26 | A | Ød 17,1 mm. Objednat společně s 4141 0813 26. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0806 28 | A | Ød 17,9 mm. Objednat společně s 4141 0813 28. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0860 03 | A | Ød 4,14 mm. Objednat společně s 4141 0813 03. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0809 09 | A | Ød 21,5 mm. Objednat společně s 4141 0814 09. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0809 10 | A | Ød 29,4 mm. Objednat společně s 4141 0814 10. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0809 11 | A | Ød 29,8 mm. Objednat společně s 4141 0814 11. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0809 16 | A | Ød 31,75 mm (1 1/4"). Objednat společně s 4141 0814 16. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0809 17 | A | Ød 24,6 mm. Objednat společně s 4141 0814 17. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0676 01 | B | Ød 5 mm. Objednat společně s 4141 0813 01. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0676 02 | B | Ød 6,7 mm. Objednat společně s 4141 0813 02. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0676 03 | B | Ød 14,7 mm. Objednat společně s 4141 0813 20. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0676 04 | B | Ød 17,9 mm. Objednat společně s 4141 0813 28. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0676 05 | B | Ød 11,5 mm. Objednat společně s 4141 0813 12. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0676 06 | B | Ød 7,5 mm. Objednat společně s 4141 0813 03. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR:
4141 0810 03 | B | Ød 21,75 mm. Objednat společně s 4141 0814 08. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0810 04 | B | Ød 24,25 mm. Objednat společně s 4141 0814 16. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0810 05 | B | Ød 26,65 mm. Objednat společně s 4141 0814 24. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0807 01 | C | Ød 5 mm. Objednat společně s 4141 0813 01. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0807 03 | C | Ød 7,6 mm. Objednat společně s 4141 0813 03. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.

# Upínací pouzdro

Objednací číslo | Poznámka
--- | ---
4141 0677 03 | ØD 22,9 mm. Objednat společně s 4141 0676 03.
4141 0677 04 | ØD 25,2 mm. Objednat společně s 4141 0676 04.
4141 0814 08 | ØD 28,58 mm (1 1/8"). Objednat společně s 4141 0810 03. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0814 16 | ØD 31,75 mm (1 1/4"). Objednat společně s 4141 0810 04. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0814 24 | ØD 34,93 mm (1 3/8"). Objednat společně s 4141 0810 05. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0813 01 | ØD 12,7 mm. Objednat společně s 4141 0806 01 nebo 4141 0807 01 nebo 4141 0676 01. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0813 02 | ØD 15,09 mm. Objednat společně s 4141 0676 02. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0813 03 | ØD 15,87 mm (5/8"). Objednat společně s 4141 0806 03 nebo 4141 0807 03 nebo 4141 0676 06 nebo 4141 0860 03. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0813 05 | ØD 16,7 mm. Objednat společně s 4141 0806 05. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0813 06 | ØD 17 mm. Objednat společně s 4141 0806 05. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0813 08 | ØD 17,7 mm. Objednat společně s 4141 0806 08. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0813 09 | ØD 18,05 mm. Objednat společně s 4141 0806 09. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0813 10 | ØD 18,4 mm. Objednat společně s 4141 0806 10. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0813 11 | ØD 18,75 mm. Objednat společně s 4141 0806 11. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0813 12 | ØD 19,05 mm (3/4"). Objednat společně s 4141 0806 12. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0813 13 | ØD 19,4 mm. Objednat společně s 4141 0806 13. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0813 14 | ØD 19,8 mm. Objednat společně s 4141 0806 14. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0813 15 | ØD 20,2 mm. Objednat společně s 4141 0806 15. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0813 16 | ØD 20,6 mm. Objednat společně s 4141 0806 16. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0813 18 | ØD 21,4 mm. Objednat společně s 4141 0806 18. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0813 20 | ØD 22,22 mm (7/8"). Objednat společně s 4141 0806 20. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0813 21 | ØD 22,6 mm. Objednat společně s 4141 0806 21. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0813 22 | ØD 23 mm. Objednat společně s 4141 0806 22. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0813 23 | ØD 23,4 mm. Objednat společně s 4141 0806 23. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0813 24 | ØD 23,8 mm. Objednat společně s 4141 0806 24. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0813 26 | ØD 24,6 mm. Objednat společně s 4141 0806 26. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0813 28 | ØD 25,4 mm (1"). Objednat společně s 4141 0806 28. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0813 29 | ØD 26 mm. Objednat společně s 4141 0806 28 nebo 4141 0807 28 nebo 4141 0676 04. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0814 08 | ØD 28,58 mm. Objednat společně s 4141 0810 03. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0814 09 | ØD 29 mm. Objednat společně s 4141 0809 09. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0814 10 | ØD 29,4 mm. Objednat společně s 4141 0809 10. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0814 11 | ØD 29,8 mm. Objednat společně s 4141 0809 11. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0814 16 | ØD 31,75 mm (1 1/4"). Objednat společně s 4141 0810 04. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0814 17 | ØD 32,15 mm. Objednat společně s 4141 0809 17. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0814 24 | ØD 34,93 mm. Objednat společně s 4141 0810 05. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.

# Vodítko

Objednací číslo | Závit | Poznámka
--- | --- | ---
4141 0883 91 | M6x1 | Maximální zdvih 55 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0883 90 | M6x1 | Maximální zdvih 25 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0883 94 | M8x1 | Maximální zdvih 55 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0883 93 | M8x1 | Maximální zdvih 25 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0883 95 | M8x1 | Maximální zdvih 40 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0883 97 | M10x1 | Maximální zdvih 40 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0883 96 | M8x1 | Maximální zdvih 62 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0883 98 | M10x1 | Maximální zdvih 62 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.

# Vodicí pouzdro

Objednací číslo | Poznámka
--- | ---
4141 0707 90 | Maximální zdvih 44 mm, délka mezikusu 22 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0707 92 | Maximální zdvih 52 mm, délka mezikusu 30 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0707 94 | Maximální zdvih 62 mm, délka mezikusu 40 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0707 96 | Maximální zdvih 73 mm, délka mezikusu 50 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0868 90 | Maximální zdvih 25 mm, délka mezikusu 22 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0868 91 | Maximální zdvih 55 mm, délka mezikusu 50 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0868 94 | Maximální zdvih 40 mm, délka mezikusu 50 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0868 95 | Maximální zdvih 62 mm, délka mezikusu 50 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0868 96 | Maximální zdvih 65 mm, délka mezikusu 95 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0894 90 | Maximální zdvih 65 mm, délka mezikusu 26 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0894 92 | Maximální zdvih 75 mm, délka mezikusu 35 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0894 94 | Maximální zdvih 85 mm, délka mezikusu 45 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0894 96 | Maximální zdvih 95 mm, délka mezikusu 55 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.

# Další příslušenství

Příslušenství | Objednací číslo
--- | ---
Displej čítače | 4141 0674 90

Příslušenství | Objednací číslo | Poznámka
--- | --- | ---
Indexovací zařízení | 4141 0150 95 |
Sada indexovacího zařízení HD | 4141 0907 90 | Vyžaduje sadu pro instalaci nástroje 4080 1120 80.

Příslušenství | Objednací číslo
--- | ---
Indexovací zarážková matice | 4141 0466 97
Zápustná zarážková matice se stupnicí | 4141 0843 91
Zadní strana zarážkové matice | 4141 0823 93
Přední strana zarážkové matice | 4141 0841 91

Příslušenství | Objednací číslo | Poznámka
--- | --- | ---
Souprava pro přeměnu, pravoúhlý na přímý | 4141 0434 93 | Nepalubní mazací nástroje
Souprava pro přeměnu, přímý na pravoúhlý | 4141 0434 92 | Nepalubní mazací nástroje