# Boccola di guida

N. di ordine | Osservazione
--- | ---
4141 0707 90 | Corsa max. 44 mm, lunghezza distanziale 22 mm. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0707 92 | Corsa max. 52 mm, lunghezza distanziale 30 mm. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0707 94 | Corsa max. 62 mm, lunghezza distanziale 40 mm. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0707 96 | Corsa max. 73 mm, lunghezza distanziale 50 mm. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0868 90 | Corsa max. 25 mm, lunghezza distanziale 22 mm. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0868 91 | Corsa max. 55 mm, lunghezza distanziale 50 mm. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0868 94 | Corsa max. 40 mm, lunghezza distanziale 50 mm. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0868 95 | Corsa max. 62 mm, lunghezza distanziale 50 mm. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0868 96 | Corsa max. 65 mm, lunghezza distanziale 95 mm. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0894 90 | Corsa max. 65 mm, lunghezza distanziale 26 mm. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0894 92 | Corsa max. 75 mm, lunghezza distanziale 35 mm. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0894 94 | Corsa max. 85 mm, lunghezza distanziale 45 mm. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0894 96 | Corsa max. 95 mm, lunghezza distanziale 55 mm. Adatto per ghiere concentriche HD.