# Mandrino

N. di ordine | Tipo | Osservazione
--- | --- | ---
4141 0806 05 | A | Ød 9,2 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 05. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 08 | A | Ød 10,2 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 08. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 09 | A | Ød 10,5 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 09. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 10 | A | Ød 10,9 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 10. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 11 | A | Ød 11,25 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 11. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 12 | A | Ød 11,5 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 12. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 13 | A | Ød 11,9 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 13. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 14 | A | Ød 12,3 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 14. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 15 | A | Ød 12,7 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 15. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 16 | A | Ød 20,6 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 16. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 18 | A | Ød 13,9 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 18. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 20 | A | Ød 14,7 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 20. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 21 | A | Ød 15,1 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 21. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 22 | A | Ød 15,5 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 22. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 23 | A | Ød 15,9 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 23. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 24 | A | Ød 16,3 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 24. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 26 | A | Ød 17,1 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 26. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 28 | A | Ød 17,9 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 28. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0860 03 | A | Ød 4,14 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 03. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0809 09 | A | Ød 21,5 mm. Ordinare insieme a 4141 0814 09. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0809 10 | A | Ød 29,4 mm. Ordinare insieme a 4141 0814 10. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0809 11 | A | Ød 29,8 mm. Ordinare insieme a 4141 0814 11. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0809 16 | A | Ød 31,75 mm (1 1/4" mm). Ordinare insieme a 4141 0814 16. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0809 17 | A | Ød 24,6 mm. Ordinare insieme a 4141 0814 17. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0676 01 | B | Ød 5 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 01. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0676 02 | B | Ød 6,7 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 02. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0676 03 | B | Ød 14,7 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 20. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0676 04 | B | Ød 17,9 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 28. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0676 05 | B | Ød 11,5 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 12. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0676 06 | B | Ød 7,5 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 03. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0810 03 | B | Ød 21,75 mm. Ordinare insieme a 4141 0814 08. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0810 04 | B | Ød 24,25 mm. Ordinare insieme a 4141 0814 16. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0810 05 | B | Ød 26,65 mm. Ordinare insieme a 4141 0814 24. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0807 01 | C | Ød 5 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 01. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0807 03 | C | Ød 7,6 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 03. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.