# ガイド

オーダー番号 | ネジ | 注意
--- | --- | ---
4141 0883 91 | M6x1 | 最大ストローク 55 mm。 同心円状コレットMINIとREGULARに適しています。
4141 0883 90 | M6x1 | 最大ストローク 25 mm。 同心円状コレットMINIとREGULARに適しています。
4141 0883 94 | M8x1 | 最大ストローク 55 mm。 同心円状コレットMINIとREGULARに適しています。
4141 0883 93 | M8x1 | 最大ストローク 25 mm。 同心円状コレットMINIとREGULARに適しています。
4141 0883 95 | M8x1 | 最大ストローク 40 mm。 同心円状コレットHDに適しています。
4141 0883 97 | M10x1 | 最大ストローク 40 mm。 同心円状コレットHDに適しています。
4141 0883 96 | M8x1 | 最大ストローク 62 mm。 同心円状コレットHDに適しています。
4141 0883 98 | M10x1 | 最大ストローク 62 mm。 同心円状コレットHDに適しています。