# Guida

N. di ordine | Filettatura | Osservazione
--- | --- | ---
4141 0883 91 | M6x1 | Corsa max. 55 mm. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0883 90 | M6x1 | Corsa max. 25 mm. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0883 94 | M8x1 | Corsa max. 55 mm. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0883 93 | M8x1 | Corsa max. 25 mm. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0883 95 | M8x1 | Corsa max. 40 mm. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0883 97 | M10x1 | Corsa max. 40 mm. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0883 96 | M8x1 | Corsa max. 62 mm. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0883 98 | M10x1 | Corsa max. 62 mm. Adatto per ghiere concentriche HD.