# 가이드 부싱

주문 번호 | 비고
--- | ---
4141 0707 90 | 최대 스트로크 44 mm, 스페이서 길이 22 mm. 집중 콜릿 MINI 및 일반형에 적합함.
4141 0707 92 | 최대 스트로크 52 mm, 스페이서 길이 30 mm. 집중 콜릿 MINI 및 일반형에 적합함.
4141 0707 94 | 최대 스트로크 62 mm, 스페이서 길이 40 mm. 집중 콜릿 MINI 및 일반형에 적합함.
4141 0707 96 | 최대 스트로크 73 mm, 스페이서 길이 50 mm. 집중 콜릿 MINI 및 일반형에 적합함.
4141 0868 90 | 최대 스트로크 25 mm, 스페이서 길이 22 mm. 집중 콜릿 MINI 및 일반형에 적합함.
4141 0868 91 | 최대 스트로크 55 mm, 스페이서 길이 50 mm. 집중 콜릿 MINI 및 일반형에 적합함.
4141 0868 94 | 최대 스트로크 40 mm, 스페이서 길이 50 mm. 집중 콜릿 HD에 적합함.
4141 0868 95 | 최대 스트로크 62 mm, 스페이서 길이 50 mm. 집중 콜릿 HD에 적합함.
4141 0868 96 | 최대 스트로크 65 mm, 스페이서 길이 95 mm. 집중 콜릿 MINI 및 일반형에 적합함.
4141 0894 90 | 최대 스트로크 65 mm, 스페이서 길이 26 mm. 집중 콜릿 HD에 적합함.
4141 0894 92 | 최대 스트로크 75 mm, 스페이서 길이 35 mm. 집중 콜릿 HD에 적합함.
4141 0894 94 | 최대 스트로크 85 mm, 스페이서 길이 45 mm. 집중 콜릿 HD에 적합함.
4141 0894 96 | 최대 스트로크 95 mm, 스페이서 길이 55 mm. 집중 콜릿 HD에 적합함.