# ガイドブッシング

オーダー番号 | 注意
--- | ---
4141 0707 90 | 最大ストローク44 mm、スペーサ長さ22 mm。 同心円状コレットMINIとREGULARに適しています。
4141 0707 92 | 最大ストローク52 mm、スペーサ長さ30 mm。 同心円状コレットMINIとREGULARに適しています。
4141 0707 94 | 最大ストローク62 mm、スペーサ長さ40 mm。 同心円状コレットMINIとREGULARに適しています。
4141 0707 96 | 最大ストローク73 mm、スペーサ長さ50 mm。 同心円状コレットMINIとREGULARに適しています。
4141 0868 90 | 最大ストローク25 mm、スペーサ長さ22 mm。 同心円状コレットMINIとREGULARに適しています。
4141 0868 91 | 最大ストローク55 mm、スペーサ長さ50 mm。 同心円状コレットMINIとREGULARに適しています。
4141 0868 94 | 最大ストローク40 mm、スペーサ長さ50 mm。 同心円状コレットHDに適しています。
4141 0868 95 | 最大ストローク62 mm、スペーサ長さ50 mm。 同心円状コレットHDに適しています。
4141 0868 96 | 最大ストローク65 mm、スペーサ長さ95 mm。 同心円状コレットMINIとREGULARに適しています。
4141 0894 90 | 最大ストローク65 mm、スペーサ長さ26 mm。 同心円状コレットHDに適しています。
4141 0894 92 | 最大ストローク75 mm、スペーサ長さ35 mm。 同心円状コレットHDに適しています。
4141 0894 94 | 最大ストローク85 mm、スペーサ長さ45 mm。 同心円状コレットHDに適しています。
4141 0894 96 | 最大ストローク95 mm、スペーサ長さ55 mm。 同心円状コレットHDに適しています。