# 가이드

주문 번호 | 스레드 | 비고
--- | --- | ---
4141 0883 91 | M6x1 | 최대 스트로크 55 mm. 집중 콜릿 MINI 및 일반형에 적합함.
4141 0883 90 | M6x1 | 최대 스트로크 25 mm. 집중 콜릿 MINI 및 일반형에 적합함.
4141 0883 94 | M8x1 | 최대 스트로크 55 mm. 집중 콜릿 MINI 및 일반형에 적합함.
4141 0883 93 | M8x1 | 최대 스트로크 25 mm. 집중 콜릿 MINI 및 일반형에 적합함.
4141 0883 95 | M8x1 | 최대 스트로크 40 mm. 집중 콜릿 HD에 적합함.
4141 0883 97 | M10x1 | 최대 스트로크 40 mm. 집중 콜릿 HD에 적합함.
4141 0883 96 | M8x1 | 최대 스트로크 62 mm. 집중 콜릿 HD에 적합함.
4141 0883 98 | M10x1 | 최대 스트로크 62 mm. 집중 콜릿 HD에 적합함.