# Wymagane akcesoria

# Kaseta posuwu

Numer katalogowy | IPR | mm/obr.
--- | --- | ---
4141 0428 91 | 0,0011 wzgl. 0.0064 | 0,028 wzgl. 0.16
4141 0428 93 | 0,0028 wzgl. 0.0045 | 0,071 wzgl. 0.12
4141 0428 94 | 0,0037 | 0,093
4141 0428 95 | 0,0007 wzgl. 0,0068 | 0,017 wzgl. 0,17
4141 0428 96 | 0,0015 wzgl. 0.0059 | 0,038 wzgl. 0.15
4141 0428 97 | 0,0021 wzgl. 0.0052 | 0,054 wzgl. 0.13

# wrzeciono

Numer katalogowy | Długość | Gwint (UNF)
--- | --- | ---
4141 0404 90 | 135 mm (5,3”) | 3/8 cala
4141 0404 91 | 160 mm (6,3”) | 3/8 cala
4141 0404 92 | 185 mm (7,3”) | 3/8 cala
4141 0404 93 | 236 mm (9,3”) | 3/8 cala
4141 0404 94 | 210 mm (8,3”) | 3/8 cala
4141 0404 95 | 287 mm (11,3”) | 3/8 cala
4141 0651 90 | 135 mm (5,3”) | 1/4 cala
4141 0651 91 | 160 mm (6,3”) | 1/4 cala
4141 0651 92 | 185 mm (7,3”) | 1/4 cala
4141 0651 93 | 210 mm (8,3”) | 1/4 cala
4141 0651 94 | 236 mm (9,3”) | 1/4 cala
4141 0652 90 | 135 mm (5,3”) | 5/16 cala
4141 0652 91 | 160 mm (6,3”) | 5/16 cala
4141 0652 92 | 185 mm (7,3”) | 5/16 cala
4141 0652 93 | 210 mm (8,3”) | 5/16 cala
4141 0652 94 | 236 mm (9,3”) | 5/16 cala
4141 0653 90 | 194 mm (7,6”) | 9/16 cala
4141 0653 91 | 245 mm (9,7”) | 9/16 cala
4141 0653 92 | 219 mm (8,6”) | 9/16 cala
4141 0653 93 | 296 mm (11,7 cala) | 9/16 cala
4141 0869 94 | 245 mm (9”) | 7/16 cala

# Osłona wrzeciona

Numer katalogowy | Odpowiednie dla wrzecion
--- | ---
4141 0472 90 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0472 91 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0472 92 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0472 93 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0472 94 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0472 95 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0472 96 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0472 97 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0472 98 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0472 99 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0829 90 | 4141 0404 95, 4141 0653 93
4141 0829 91 | 4141 0404 95, 4141 0653 93

# Chłodziwo osłony wrzeciona

Do modeli kątowych
Numer katalogowy | Odpowiednie dla wrzecion
--- | ---
4141 0826 90 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0826 91 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0826 92 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0826 93 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0826 94 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0826 95 | 4141 0404 95, 4141 0653 93

Dla modeli rzędowych
Numer katalogowy | Odpowiednie dla wrzecion
--- | ---
4141 0878 90 | Odpowiednie dla wszystkich wrzecion.

# Akcesoria opcjonalne

# Adapter

Numer katalogowy | Złącze
--- | ---
4141 0032 04 | 1 9/16” – 20 UN 2B, gwint wewnętrzny lewy
4141 0032 07 | 1,825 – 18 NS, gwint zewnętrzny lewy
4141 0274 90 | 1” – 20 UNEF 2A, gwint zewnętrzny lewy

# Część przednia

Numer katalogowy | Długość | Gwint | Uwagi
--- | --- | --- | ---
4141 0654 94 | 75 mm (3,0”) | 3/4” – 16 UNF | Nie można używać z nakrętką Scraper
4141 0654 96 | 75 mm (3,0”) | 3/4” – 16 UNF | Nie można używać z nakrętką Scraper
4141 0886 94 | 75 mm (3,0”) | 3/4” – 16 UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90.
4141 0886 96 | 75 mm (3,0”) | 3/4” – 16 UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90.
4141 0654 93 | 90 mm (3,5”) | 3/4” – 16 UNF | Nie można używać z nakrętką Scraper
4141 0886 93 | 90 mm (3,5”) | 3/4” – 16 UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90.
4141 0654 90 | 127 mm (5”) | 3/4” – 16 UNF | Nie można używać z nakrętką Scraper
4141 0886 90 | 127 mm (5”) | 3/4” – 16 UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90.
4141 0261 94 | 75 mm (3,0”) | 1-14" UNF | Nie można używać z nakrętką Scraper
4141 0261 98 | 75 mm (3,0”) | 1-14" UNF | Nie można używać z nakrętką Scraper
4141 0261 93 | 90 mm (3,5”) | 1-14" UNF | Nie można używać z nakrętką Scraper
4141 0261 90 | 127 mm (5”) | 1-14" UNF | Nie można używać z nakrętką Scraper
4141 0887 90 | 127 mm (5”) | 1-14" UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90.
4141 0261 91 | 203 mm (8”) | 1-14" UNF | Nie można używać z nakrętką Scraper
4141 0887 91 | 203 mm (8”) | 1-14" UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90.
4141 0261 92 | 305 mm (12”) | 1-14" UNF | Nie można używać z nakrętką Scraper
4141 0887 92 | 305 mm (12”) | 1-14" UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90.
4141 0251 90 | 127 mm (5”) | 1 1/4” – 12 UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90. Wymaga przewodu Scraper 4141 0885 00
4141 0251 91 | 203 mm (8”) | 1 1/4” – 12 UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90. Wymaga przewodu Scraper 4141 0885 00
4141 0251 92 | 305 mm (12”) | 1 1/4” – 12 UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90. Wymaga przewodu Scraper 4141 0885 00
4141 0245 92 | 127 mm (5”) | 1 1/2” – 12 UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90. Wymaga przewodu Scraper 4141 0885 00
4141 0245 90 | 200 mm (8”) | 1 1/2” – 12 UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90. Wymaga przewodu Scraper 4141 0885 00
4141 0245 94 | 200 mm (8”) | 1 1/2” – 12 UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90. Wymaga przewodu Scraper 4141 0885 00
4141 0245 91 | 300 mm (12”) | 1 1/2” – 12 UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90. Wymaga przewodu Scraper 4141 0885 00
4141 0257 90 | 203 mm (8 cala) | 2–16" UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90.
4141 0257 91 | 305 mm (12 cala) | 2–16" UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90.
4141 0899 92 | 90 mm (3,5”) | 1–14" UNF | Może być użyta wyłącznie z obrotowymi elementami mocowanymi podciśnieniowo.
4141 0899 93 | 90 mm (3,5”) | 1 1/4” – 12 UNF | Może być użyta wyłącznie z obrotowymi elementami mocowanymi podciśnieniowo.

# Przedłużka

Numer katalogowy | Długość | Gwint | Uwagi
--- | --- | --- | ---
4141 0901 00 | 51 mm (1,5”) | 1-20" UNF | Kompatybilna ze standardowym elementem indeksującym i przednią częścią 4141 0899 92.
4141 0902 00 | 52 mm (1,5”) | 1 9/16” – 20 UNF | Musi być używana z elementem indeksującym HD i przednią częścią 4141 0899 93.
4141 0902 01 | 77 mm (2,5”) | 1 9/16” – 20 UNF | Musi być używana z elementem indeksującym HD i przednią częścią 4141 0899 93.
4141 0902 02 | 103 mm (3,5”) | 1 9/16” – 20 UNF | Musi być używana z elementem indeksującym HD i przednią częścią 4141 0899 93.

# Element mocowany podciśnieniowo

Numer katalogowy | Odpowiednie dla przedniej części
--- | ---
4141 0250 91 | 4141 0261 90
4141 0250 92 | 4141 0261 91
4141 0250 93 | 4141 0251 90
4141 0250 94 | 4141 0261 92
4141 0250 95 | 4141 0251 91
4141 0250 96 | 4141 0251 92
4141 0250 97 | 4141 0245 91
4141 0250 98 | 4141 0257 90
4141 0250 99 | 4141 0257 91
4141 0330 90 | 4141 0245 92
4141 0250 90 | 4141 0245 90
4141 0900 92 | Nadaje się do wszystkich obrotowych części przednich (4141 090X XX)

# ChipLet

Numer katalogowy | Uwagi
--- | ---
4141 0509 91 | 0 rolek, amplituda 0
4141 0713 91 | 3 rolek, amplituda 0,10
4141 0713 92 | 3 rolek, amplituda 0,15
4141 0713 93 | 3 rolek, amplituda 0,20
4141 0713 94 | 3 rolek, amplituda 0,25
4141 0759 91 | 5 rolek, amplituda 0,10
4141 0759 92 | 5 rolek, amplituda 0,15
4141 0759 93 | 5 rolek, amplituda 0,20
4141 0759 94 | 5 rolek, amplituda 0,25
4141 0759 95 | 5 rolek, amplituda 0,05

# Samocentrująca oprawka pierścieniowa

Numer katalogowy | Masa całkowita | Uwagi
--- | --- | ---
4141 0764 90 | 0,5 kg | MINI
4141 0670 92 | 0,75 kg | REGULAR
4141 0702 91 | 1,0 kg | HD

# Trzpień

Numer katalogowy | Typ | Uwagi
--- | --- | ---
4141 0806 05 | A | Ø 9,2 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 05. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 08 | A | Ø 10,2 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 08. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 09 | A | Ø 10,5 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 09. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 10 | A | Ø 10,9 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 10. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 11 | A | Ø 11,25 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 11. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 12 | A | Ø 11,5 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 12. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 13 | A | Ø 11,9 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 13. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 14 | A | Ø 12,3 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 14. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 15 | A | Ø 12,7 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 15. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 16 | A | Ø 20,6 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 16. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 18 | A | Ø 13,9 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 18. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 20 | A | Ø 14,7 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 20. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 21 | A | Ø 15,1 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 21. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 22 | A | Ø 15,5 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 22. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 23 | A | Ø 15,9 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 23. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 24 | A | Ø 16,3 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 24. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 26 | A | Ø 17,1 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 26. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 28 | A | Ø 17,9 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 28. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0860 03 | A | Ø 4,14 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 03. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0809 09 | A | Ø 21,5 mm. Zamawiać razem z 4141 0814 09. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0809 10 | A | Ø 29,4 mm. Zamawiać razem z 4141 0814 10. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0809 11 | A | Ø 29,8 mm. Zamawiać razem z 4141 0814 11. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0809 16 | A | Ø 31,75 mm (1 1/4”). Zamawiać razem z 4141 0814 16. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0809 17 | A | Ø 24,6 mm. Zamawiać razem z 4141 0814 17. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0676 01 | B | Ø 5 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 01. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0676 02 | B | Ø 6,7 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 02. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0676 03 | B | Ø 14,7 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 20. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0676 04 | B | Ø 17,9 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 28. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0676 05 | B | Ø 11,5 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 12. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0676 06 | B | Ø 7,5 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 03. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR:
4141 0810 03 | B | Ø 21,75 mm. Zamawiać razem z 4141 0814 08. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0810 04 | B | Ø 24,25 mm. Zamawiać razem z 4141 0814 16. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0810 05 | B | Ø 26,65 mm. Zamawiać razem z 4141 0814 24. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0807 01 | C | Ø 5 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 01. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0807 03 | C | Ø 7,6 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 03. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.

# Oprawka pierścieniowa

Numer katalogowy | Uwagi
--- | ---
4141 0677 03 | Ø 22,9 mm. Zamawiać razem z 4141 0676 03.
4141 0677 04 | Ø 25,2 mm. Zamawiać razem z 4141 0676 04.
4141 0814 08 | Ø 28,58 mm (1 1/8”). Zamawiać razem z 4141 0810 03. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0814 16 | Ø 31,75 mm (1 1/4”). Zamawiać razem z 4141 0810 04. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0814 24 | Ø 34,93 mm (1 3/8”). Zamawiać razem z 4141 0810 05. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0813 01 | Ø 12,7 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 01 lub 4141 0807 01 lub 4141 0676 01. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 02 | Ø 15,09 mm. Zamawiać razem z 4141 0676 02. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 03 | Ø 15,87 mm (5/8”). Zamawiać razem z 4141 0806 03 lub 4141 0807 03 lub 4141 0676 06 lub 4141 0860 03. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 05 | Ø 16,7 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 05. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 06 | Ø 17 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 05. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 08 | Ø 17,7 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 08. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 09 | Ø 18,05 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 09. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 10 | Ø 18,4 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 10. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 11 | Ø 18,75 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 11. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 12 | Ø 19,05 mm (3/4”). Zamawiać razem z 4141 0806 12. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 13 | Ø 19,4 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 13. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 14 | Ø 19,8 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 14. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 15 | Ø 20,2 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 15. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 16 | Ø 20,6 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 16. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 18 | Ø 21,4 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 18. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 20 | Ø 22,22 mm (7/8”). Zamawiać razem z 4141 0806 20. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 21 | Ø 22,6 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 21. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 22 | Ø 23 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 22. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 23 | Ø 23,4 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 23. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 24 | Ø 23,8 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 24. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 26 | Ø 24,6 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 26. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 28 | Ø 25,4 mm (1”). Zamawiać razem z 4141 0806 28. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 29 | Ø 26 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 28 lub 4141 0807 28 lub 4141 0676 04. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0814 08 | Ø 28,58 mm. Zamawiać razem z 4141 0810 03. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0814 09 | Ø 29 mm. Zamawiać razem z 4141 0809 09. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0814 10 | Ø 29,4 mm. Zamawiać razem z 4141 0809 10. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0814 11 | Ø 29,8 mm. Zamawiać razem z 4141 0809 11. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0814 16 | Ø 31,75 mm (1 1/4”). Zamawiać razem z 4141 0810 04. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0814 17 | Ø 32,15 mm. Zamawiać razem z 4141 0809 17. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0814 24 | Ø 34,93 mm. Zamawiać razem z 4141 0810 05. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.

# Prowadnica

Numer katalogowy | Gwint | Uwagi
--- | --- | ---
4141 0883 91 | M6x1 | Maks. skok 55 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0883 90 | M6x1 | Maks. skok 25 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0883 94 | M8x1 | Maks. skok 55 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0883 93 | M8x1 | Maks. skok 25 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0883 95 | M8x1 | Maks. skok 40 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0883 97 | M10x1 | Maks. skok 40 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0883 96 | M8x1 | Maks. skok 62 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0883 98 | M10x1 | Maks. skok 62 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.

# Tuleja prowadząca

Numer katalogowy | Uwagi
--- | ---
4141 0707 90 | Maks. skok 44 mm, długość elementu dystansowego 22 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0707 92 | Maks. skok 52 mm, długość elementu dystansowego 30 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0707 94 | Maks. skok 62 mm, długość elementu dystansowego 40 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0707 96 | Maks. skok 73 mm, długość elementu dystansowego 50 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0868 90 | Maks. skok 25 mm, długość elementu dystansowego 22 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0868 91 | Maks. skok 55 mm, długość elementu dystansowego 50 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0868 94 | Maks. skok 40 mm, długość elementu dystansowego 50 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0868 95 | Maks. skok 62 mm, długość elementu dystansowego 50 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0868 96 | Maks. skok 65 mm, długość elementu dystansowego 95 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0894 90 | Maks. skok 65 mm, długość elementu dystansowego 26 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0894 92 | Maks. skok 75 mm, długość elementu dystansowego 35 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0894 94 | Maks. skok 85 mm, długość elementu dystansowego 45 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0894 96 | Maks. skok 95 mm, długość elementu dystansowego 55 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.

# Inne akcesoria

Akcesorium | Numer katalogowy
--- | ---
Licznik z wyświetlaczem | 4141 0674 90

Akcesorium | Numer katalogowy | Uwagi
--- | --- | ---
Element indeksujący | 4141 0150 95 |
Zestaw elementu indeksującego HD | 4141 0907 90 | Wymaga montażu zestawu narzędzi 4080 1120 80.

Akcesorium | Numer katalogowy
--- | ---
Indeksująca nakrętka ograniczająca | 4141 0466 97
Nakrętka ograniczająca wpuszczana z podziałką | 4141 0843 91
Nakrętka ograniczająca – tył | 4141 0823 93
Nakrętka ograniczająca – przód | 4141 0841 91

Akcesorium | Numer katalogowy | Uwagi
--- | --- | ---
Zestaw do konwersji, wersja kątowa na wersję osiową | 4141 0434 93 | Niewbudowane narzędzia do smarowania
Zestaw do konwersji, wersja osiowa na wersję kątową | 4141 0434 92 | Niewbudowane narzędzia do smarowania