# Casquillo de guía

N.º de pedido | Nota
--- | ---
4141 0707 90 | Carrera máx. 44 mm, longitud de separador de 22 mm. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0707 92 | Carrera máx. 52 mm, longitud de separador de 30 mm. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0707 94 | Carrera máx. 62 mm, longitud de separador de 40 mm. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0707 96 | Carrera máx. 73 mm, longitud de separador de 50 mm. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0868 90 | Carrera máx. 25 mm, longitud de separador de 22 mm. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0868 91 | Carrera máx. 55 mm, longitud de separador de 50 mm. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0868 94 | Carrera máx. 40 mm, longitud de separador de 50 mm. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0868 95 | Carrera máx. 62 mm, longitud de separador de 50 mm. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0868 96 | Carrera máx. 65 mm, longitud de separador de 95 mm. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0894 90 | Carrera máx. 65 mm, longitud de separador de 26 mm. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0894 92 | Carrera máx. 75 mm, longitud de separador de 35 mm. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0894 94 | Carrera máx. 85 mm, longitud de separador de 45 mm. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0894 96 | Carrera máx. 95 mm, longitud de separador de 55 mm. Apto para anillos concéntricos HD.