# Styrning

Beställningsnummer | Gänga | Anmärkning
--- | --- | ---
4141 0883 91 | M6x1 | Max. borrdjup 55 mm. Passar koncentrisk hylsa MINI och REGULAR.
4141 0883 90 | M6x1 | Max. borrdjup 25 mm. Passar koncentrisk hylsa MINI och REGULAR.
4141 0883 94 | M8x1 | Max. borrdjup 55 mm. Passar koncentrisk hylsa MINI och REGULAR.
4141 0883 93 | M8x1 | Max. borrdjup 25 mm. Passar koncentrisk hylsa MINI och REGULAR.
4141 0883 95 | M8x1 | Max. borrdjup 40 mm. Passar koncentrisk hylsa HD.
4141 0883 97 | M10x1 | Max. borrdjup 40 mm. Passar koncentrisk hylsa HD.
4141 0883 96 | M8x1 | Max. borrdjup 62 mm. Passar koncentrisk hylsa HD.
4141 0883 98 | M10x1 | Max. borrdjup 62 mm. Passar koncentrisk hylsa HD.