# Vodítko

Objednací číslo | Závit | Poznámka
--- | --- | ---
4141 0883 91 | M6x1 | Maximální zdvih 55 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0883 90 | M6x1 | Maximální zdvih 25 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0883 94 | M8x1 | Maximální zdvih 55 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0883 93 | M8x1 | Maximální zdvih 25 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0883 95 | M8x1 | Maximální zdvih 40 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0883 97 | M10x1 | Maximální zdvih 40 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0883 96 | M8x1 | Maximální zdvih 62 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0883 98 | M10x1 | Maximální zdvih 62 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.