# Accesorios requeridos

# Cassette de avance

N.º de pedido | IPR | mm/rev
--- | --- | ---
4141 0428 91 | 0,0011 alt. 0,0064 | 0,028 alt. 0,16
4141 0428 93 | 0,0028 alt. 0,0045 | 0,071 alt. 0,12
4141 0428 94 | 0,0037 | 0,093
4141 0428 95 | 0,0007 alt. 0,0068 | 0,017 alt. 0,17
4141 0428 96 | 0,0015 alt. 0,0059 | 0,038 alt. 0,15
4141 0428 97 | 0,0021 alt. 0,0052 | 0,054 alt. 0,13

# Eje

N.º de pedido | Longitud | Rosca (UNF)
--- | --- | ---
4141 0404 90 | 135 mm (5,3") | 3/8"
4141 0404 91 | 160 mm (6,3") | 3/8"
4141 0404 92 | 185 mm (7,3") | 3/8"
4141 0404 93 | 236 mm (9,3") | 3/8"
4141 0404 94 | 210 mm (8,3") | 3/8"
4141 0404 95 | 287 mm (11,3") | 3/8"
4141 0651 90 | 135 mm (5,3") | 1/4"
4141 0651 91 | 160 mm (6,3") | 1/4"
4141 0651 92 | 185 mm (7,3") | 1/4"
4141 0651 93 | 210 mm (8,3") | 1/4"
4141 0651 94 | 236 mm (9,3") | 1/4"
4141 0652 90 | 135 mm (5,3") | 5/16"
4141 0652 91 | 160 mm (6,3") | 5/16"
4141 0652 92 | 185 mm (7,3") | 5/16"
4141 0652 93 | 210 mm (8,3") | 5/16"
4141 0652 94 | 236 mm (9,3") | 5/16"
4141 0653 90 | 194 mm (7,6") | 9/16"
4141 0653 91 | 245 mm (9,7") | 9/16"
4141 0653 92 | 219 mm (8,6") | 9/16"
4141 0653 93 | 296 mm (11,7”) | 9/16"
4141 0869 94 | 245 mm (9") | 7/16"

# Protector del eje

N.º de pedido | Adecuado para ejes
--- | ---
4141 0472 90 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0472 91 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0472 92 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0472 93 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0472 94 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0472 95 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0472 96 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0472 97 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0472 98 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0472 99 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0829 90 | 4141 0404 95, 4141 0653 93
4141 0829 91 | 4141 0404 95, 4141 0653 93

# Refrigerante de protector de eje

Para modelos angulares
N.º de pedido | Adecuado para ejes
--- | ---
4141 0826 90 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0826 91 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0826 92 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0826 93 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0826 94 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0826 95 | 4141 0404 95, 4141 0653 93

Para modelos en línea
N.º de pedido | Adecuado para ejes
--- | ---
4141 0878 90 | Adecuado para todos los ejes.

# Accesorios opcionales

# Adaptador

N.º de pedido | Interfaz
--- | ---
4141 0032 04 | Roscas internas 1 9/16"-20 UN 2B L.H
4141 0032 07 | Roscas externas 1.825-18 NS L.H
4141 0274 90 | Roscas externas 1"-20 UNEF 2A L.H.

# Pieza delantera

N.º de pedido | Longitud | Rosca | Nota
--- | --- | --- | ---
4141 0654 94 | 75 mm (3,0") | UNF 3/4”-16 | No se puede usar con tuerca de raspador
4141 0654 96 | 75 mm (3,0") | UNF 3/4”-16 | No se puede usar con tuerca de raspador
4141 0886 94 | 75 mm (3,0") | UNF 3/4”-16 | Se puede usar con tuerca de raspador 4141 0884 90.
4141 0886 96 | 75 mm (3,0") | UNF 3/4”-16 | Se puede usar con tuerca de raspador 4141 0884 90.
4141 0654 93 | 90 mm (3,5") | UNF 3/4”-16 | No se puede usar con tuerca de raspador
4141 0886 93 | 90 mm (3,5") | UNF 3/4”-16 | Se puede usar con tuerca de raspador 4141 0884 90.
4141 0654 90 | 127 mm (5") | UNF 3/4”-16 | No se puede usar con tuerca de raspador
4141 0886 90 | 127 mm (5") | UNF 3/4”-16 | Se puede usar con tuerca de raspador 4141 0884 90.
4141 0261 94 | 75 mm (3,0") | UNF 1"-14 | No se puede usar con tuerca de raspador
4141 0261 98 | 75 mm (3,0") | UNF 1"-14 | No se puede usar con tuerca de raspador
4141 0261 93 | 90 mm (3,5") | UNF 1"-14 | No se puede usar con tuerca de raspador
4141 0261 90 | 127 mm (5") | UNF 1"-14 | No se puede usar con tuerca de raspador
4141 0887 90 | 127 mm (5") | UNF 1"-14 | Se puede usar con tuerca de raspador 4141 0884 90.
4141 0261 91 | 203 mm (8") | UNF 1"-14 | No se puede usar con tuerca de raspador
4141 0887 91 | 203 mm (8") | UNF 1"-14 | Se puede usar con tuerca de raspador 4141 0884 90.
4141 0261 92 | 305 mm (12") | UNF 1"-14 | No se puede usar con tuerca de raspador
4141 0887 92 | 305 mm (12") | UNF 1"-14 | Se puede usar con tuerca de raspador 4141 0884 90.
4141 0251 90 | 127 mm (5") | UNF 1 1/4"-12 | Se puede usar con tuerca de raspador 4141 0884 90. Requiere tubo de raspador 4141 0885 00
4141 0251 91 | 203 mm (8") | UNF 1 1/4"-12 | Se puede usar con tuerca de raspador 4141 0884 90. Requiere tubo de raspador 4141 0885 00
4141 0251 92 | 305 mm (12") | UNF 1 1/4"-12 | Se puede usar con tuerca de raspador 4141 0884 90. Requiere tubo de raspador 4141 0885 00
4141 0245 92 | 127 mm (5") | UNF 1 1/2"-12 | Se puede usar con tuerca de raspador 4141 0884 90. Requiere tubo de raspador 4141 0885 00
4141 0245 90 | 200 mm (8") | UNF 1 1/2"-12 | Se puede usar con tuerca de raspador 4141 0884 90. Requiere tubo de raspador 4141 0885 00
4141 0245 94 | 200 mm (8") | UNF 1 1/2"-12 | Se puede usar con tuerca de raspador 4141 0884 90. Requiere tubo de raspador 4141 0885 00
4141 0245 91 | 300 mm (12") | UNF 1 1/2"-12 | Se puede usar con tuerca de raspador 4141 0884 90. Requiere tubo de raspador 4141 0885 00
4141 0257 90 | 203 mm (8”) | 2”-16 UNF | Se puede usar con tuerca de raspador 4141 0884 90.
4141 0257 91 | 305 mm (12”) | 2”-16 UNF | Se puede usar con tuerca de raspador 4141 0884 90.
4141 0899 92 | 90 mm (3,5") | UNF 1"- 14 | Solo se puede utilizar con accesorios de vacío giratorios.
4141 0899 93 | 90 mm (3,5") | UNF 1 1/4"-12 | Solo se puede utilizar con accesorios de vacío giratorios.

# Extensión

N.º de pedido | Longitud | Rosca | Nota
--- | --- | --- | ---
4141 0901 00 | 51 mm (1,5") | UNF 1"-20 | Compatible con indizador estándar y pieza delantera 4141 0899 92.
4141 0902 00 | 52 mm (1,5") | UNF 1 1/16"-20 | Debe utilizarse con el indizador HD y la pieza delantera 4141 0899 93.
4141 0902 01 | 77 mm (2,5") | UNF 1 1/16"-20 | Debe utilizarse con el indizador HD y la pieza delantera 4141 0899 93.
4141 0902 02 | 103 mm (3,5") | UNF 1 1/16"-20 | Debe utilizarse con el indizador HD y la pieza delantera 4141 0899 93.

# Accesorio de vacío

N.º de pedido | Adecuado para pieza delantera
--- | ---
4141 0250 91 | 4141 0261 90
4141 0250 92 | 4141 0261 91
4141 0250 93 | 4141 0251 90
4141 0250 94 | 4141 0261 92
4141 0250 95 | 4141 0251 91
4141 0250 96 | 4141 0251 92
4141 0250 97 | 4141 0245 91
4141 0250 98 | 4141 0257 90
4141 0250 99 | 4141 0257 91
4141 0330 90 | 4141 0245 92
4141 0250 90 | 4141 0245 90
4141 0900 92 | Adecuado para toda la pieza delantera giratoria (4141 090X XX)

# ChipLet

N.º de pedido | Nota
--- | ---
4141 0509 91 | 0 rodillos, amplitud 0
4141 0713 91 | 3 rodillos, amplitud 0,10
4141 0713 92 | 3 rodillos, amplitud 0,15
4141 0713 93 | 3 rodillos, amplitud 0,20
4141 0713 94 | 3 rodillos, amplitud 0,25
4141 0759 91 | 5 rodillos, amplitud 0,10
4141 0759 92 | 5 rodillos, amplitud 0,15
4141 0759 93 | 5 rodillos, amplitud 0,20
4141 0759 94 | 5 rodillos, amplitud 0,25
4141 0759 95 | 5 rodillos, amplitud 0,05

# Anillo concéntrico

N.º de pedido | Peso total | Nota
--- | --- | ---
4141 0764 90 | 0,5 kg | MINI:
4141 0670 92 | 0,75 kg | REGULAR
4141 0702 91 | 1,0 kg | HD

# Mandril

N.º de pedido | Tipo | Nota
--- | --- | ---
4141 0806 05 | A | ØD 9,2 mm. Pedir junto con 4141 0813 05. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 08 | A | ØD 10,2 mm. Pedir junto con 4141 0813 08. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 09 | A | ØD 10,5 mm. Pedir junto con 4141 0813 09. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 10 | A | ØD 10,9 mm. Pedir junto con 4141 0813 10. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 11 | A | ØD 11,25 mm. Pedir junto con 4141 0813 11. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 12 | A | ØD 11,5 mm. Pedir junto con 4141 0813 12. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 13 | A | ØD 11,9 mm. Pedir junto con 4141 0813 13. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 14 | A | ØD 12,3 mm. Pedir junto con 4141 0813 14. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 15 | A | ØD 12,7 mm. Pedir junto con 4141 0813 15. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 16 | A | ØD 20,6 mm. Pedir junto con 4141 0813 16. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 18 | A | ØD 13,9 mm. Pedir junto con 4141 0813 18. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 20 | A | ØD 14,7 mm. Pedir junto con 4141 0813 20. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 21 | A | ØD 15,1 mm. Pedir junto con 4141 0813 21. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 22 | A | ØD 15,5 mm. Pedir junto con 4141 0813 22. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 23 | A | ØD 15,9 mm. Pedir junto con 4141 0813 23. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 24 | A | ØD 16,3 mm. Pedir junto con 4141 0813 24. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 26 | A | ØD 17,1 mm. Pedir junto con 4141 0813 26. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 28 | A | ØD 17,9 mm. Pedir junto con 4141 0813 28. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0860 03 | A | ØD 4,14 mm. Pedir junto con 4141 0813 03. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0809 09 | A | ØD 21,5 mm. Pedir junto con 4141 0814 09. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0809 10 | A | ØD 29,4 mm. Pedir junto con 4141 0814 10. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0809 11 | A | ØD 29,8 mm. Pedir junto con 4141 0814 11. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0809 16 | A | ØD 31,75 mm (1 1/4" mm). Pedir junto con 4141 0814 16. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0809 17 | A | ØD 24,6 mm. Pedir junto con 4141 0814 17. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0676 01 | B | ØD 5 mm. Pedir junto con 4141 0813 01. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0676 02 | B | ØD 6,7 mm. Pedir junto con 4141 0813 02. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0676 03 | B | ØD 14,7 mm. Pedir junto con 4141 0813 20. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0676 04 | B | ØD 17,9 mm. Pedir junto con 4141 0813 28. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0676 05 | B | ØD 11,5 mm. Pedir junto con 4141 0813 12. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0676 06 | B | ØD 7,5 mm. Pedir junto con 4141 0813 03. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO:
4141 0810 03 | B | ØD 21,75 mm. Pedir junto con 4141 0814 08. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0810 04 | B | ØD 24,25 mm. Pedir junto con 4141 0814 16. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0810 05 | B | ØD 26,65 mm. Pedir junto con 4141 0814 24. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0807 01 | C | ØD 5 mm. Pedir junto con 4141 0813 01. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0807 03 | C | ØD 7,6 mm. Pedir junto con 4141 0813 03. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.

# Pinza

N.º de pedido | Nota
--- | ---
4141 0677 03 | ØD 22,9 mm. Pedir junto con 4141 0676 03.
4141 0677 04 | ØD 25,2 mm. Pedir junto con 4141 0676 04.
4141 0814 08 | ØD 28,58 mm (1 1/8"). Pedir junto con 4141 0810 03. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0814 16 | ØD 31,75 mm (1 1/4"). Pedir junto con 4141 0810 04. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0814 24 | ØD 34,93 mm (1 3/8"). Pedir junto con 4141 0810 05. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0813 01 | ØD 12,7 mm. Pedir junto con 4141 0806 01 o 4141 0807 01 o 4141 0676 01. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0813 02 | ØD 15,09 mm. Pedir junto con 4141 0676 02. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0813 03 | ØD 15,87 mm (5/8"). Pedir junto con 4141 0806 03 o 4141 0807 03 o 4141 0676 06 o 4141 0860 03. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0813 05 | ØD 16,7 mm. Pedir junto con 4141 0806 05. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0813 06 | ØD 17 mm. Pedir junto con 4141 0806 05. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0813 08 | ØD 17,7 mm. Pedir junto con 4141 0806 08. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0813 09 | ØD 18,05 mm. Pedir junto con 4141 0806 09. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0813 10 | ØD 18,4 mm. Pedir junto con 4141 0806 10. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0813 11 | ØD 18,75 mm. Pedir junto con 4141 0806 11. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0813 12 | ØD 19,05 mm (3/4"). Pedir junto con 4141 0806 12. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0813 13 | ØD 19,4 mm. Pedir junto con 4141 0806 13. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0813 14 | ØD 19,8 mm. Pedir junto con 4141 0806 14. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0813 15 | ØD 20,2 mm. Pedir junto con 4141 0806 15. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0813 16 | ØD 20,6 mm. Pedir junto con 4141 0806 16. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0813 18 | ØD 21,4 mm. Pedir junto con 4141 0806 18. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0813 20 | ØD 22,22 mm (7/8"). Pedir junto con 4141 0806 20. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0813 21 | ØD 22,6 mm. Pedir junto con 4141 0806 21. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0813 22 | ØD 23 mm. Pedir junto con 4141 0806 22. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0813 23 | ØD 23,4 mm. Pedir junto con 4141 0806 23. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0813 24 | ØD 23,8 mm. Pedir junto con 4141 0806 24. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0813 26 | ØD 24,6 mm. Pedir junto con 4141 0806 26. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0813 28 | ØD 25,4 mm (1"). Pedir junto con 4141 0806 28. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0813 29 | ØD 26 mm. Pedir junto con 4141 0806 28 o 4141 0807 28 o 4141 0676 04. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0814 08 | ØD 28,58 mm. Pedir junto con 4141 0810 03. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0814 09 | ØD 29 mm. Pedir junto con 4141 0809 09. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0814 10 | ØD 29,4 mm. Pedir junto con 4141 0809 10. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0814 11 | ØD 29,8 mm. Pedir junto con 4141 0809 11. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0814 16 | ØD 31,75 mm (1 1/4"). Pedir junto con 4141 0810 04. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0814 17 | ØD 32,15 mm. Pedir junto con 4141 0809 17. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0814 24 | ØD 34,93 mm. Pedir junto con 4141 0810 05. Apto para anillos concéntricos HD.

# Guía

N.º de pedido | Rosca | Nota
--- | --- | ---
4141 0883 91 | M6x1 | Carrera máx. 55 mm. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0883 90 | M6x1 | Carrera máx. 25 mm. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0883 94 | M8x1 | Carrera máx. 55 mm. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0883 93 | M8x1 | Carrera máx. 25 mm. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0883 95 | M8x1 | Carrera máx. 40 mm. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0883 97 | M10x1 | Carrera máx. 40 mm. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0883 96 | M8x1 | Carrera máx. 62 mm. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0883 98 | M10x1 | Carrera máx. 62 mm. Apto para anillos concéntricos HD.

# Casquillo de guía

N.º de pedido | Nota
--- | ---
4141 0707 90 | Carrera máx. 44 mm, longitud de separador de 22 mm. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0707 92 | Carrera máx. 52 mm, longitud de separador de 30 mm. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0707 94 | Carrera máx. 62 mm, longitud de separador de 40 mm. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0707 96 | Carrera máx. 73 mm, longitud de separador de 50 mm. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0868 90 | Carrera máx. 25 mm, longitud de separador de 22 mm. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0868 91 | Carrera máx. 55 mm, longitud de separador de 50 mm. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0868 94 | Carrera máx. 40 mm, longitud de separador de 50 mm. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0868 95 | Carrera máx. 62 mm, longitud de separador de 50 mm. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0868 96 | Carrera máx. 65 mm, longitud de separador de 95 mm. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0894 90 | Carrera máx. 65 mm, longitud de separador de 26 mm. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0894 92 | Carrera máx. 75 mm, longitud de separador de 35 mm. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0894 94 | Carrera máx. 85 mm, longitud de separador de 45 mm. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0894 96 | Carrera máx. 95 mm, longitud de separador de 55 mm. Apto para anillos concéntricos HD.

# Otros accesorios

Accesorio | N.º de pedido
--- | ---
Contador en pantalla | 4141 0674 90

Accesorio | N.º de pedido | Nota
--- | --- | ---
Indizador | 4141 0150 95 |
Kit de indizador HD | 4141 0907 90 | Requiere el kit de herramientas de instalación 4080 1120 80.

Accesorio | N.º de pedido
--- | ---
Tuerca de tope de indexación | 4141 0466 97
Tuerca de tope embutida con escala | 4141 0843 91
Parte trasera de tuerca de tope | 4141 0823 93
Parte delantera de tuerca de tope | 4141 0841 91

Accesorio | N.º de pedido | Nota
--- | --- | ---
Kit de conversión, ángulo derecho a en línea | 4141 0434 93 | Herramientas de lubricación no interiores
Kit de conversión, en línea a ángulo derecho | 4141 0434 92 | Herramientas de lubricación no interiores