# Styrbussning

Beställningsnummer | Anmärkning
--- | ---
4141 0707 90 | Max. borrdjup 44 mm, mellanläggslängd 22 mm. Passar koncentrisk hylsa MINI och REGULAR.
4141 0707 92 | Max. borrdjup 52 mm, mellanläggslängd 30 mm. Passar koncentrisk hylsa MINI och REGULAR.
4141 0707 94 | Max. borrdjup 62 mm, mellanläggslängd 40 mm. Passar koncentrisk hylsa MINI och REGULAR.
4141 0707 96 | Max. borrdjup 73 mm, mellanläggslängd 50 mm. Passar koncentrisk hylsa MINI och REGULAR.
4141 0868 90 | Max. borrdjup 25 mm, mellanläggslängd 22 mm. Passar koncentrisk hylsa MINI och REGULAR.
4141 0868 91 | Max. borrdjup 55 mm, mellanläggslängd 50 mm. Passar koncentrisk hylsa MINI och REGULAR.
4141 0868 94 | Max. borrdjup 40 mm, mellanläggslängd 50 mm. Passar koncentrisk hylsa HD.
4141 0868 95 | Max. borrdjup 62 mm, mellanläggslängd 50 mm. Passar koncentrisk hylsa HD.
4141 0868 96 | Max. borrdjup 65 mm, mellanläggslängd 95 mm. Passar koncentrisk hylsa MINI och REGULAR.
4141 0894 90 | Max. borrdjup 65 mm, mellanläggslängd 26 mm. Passar koncentrisk hylsa HD.
4141 0894 92 | Max. borrdjup 75 mm, mellanläggslängd 35 mm. Passar koncentrisk hylsa HD.
4141 0894 94 | Max. borrdjup 85 mm, mellanläggslängd 45 mm. Passar koncentrisk hylsa HD.
4141 0894 96 | Max. borrdjup 95 mm, mellanläggslängd 55 mm. Passar koncentrisk hylsa HD.