# Accessori richiesti

# Cassetta di alimentazione

N. di ordine | IPR | mm/giri
--- | --- | ---
4141 0428 91 | 0,0011 alt. 0,0064 | 0,028 alt. 0,16
4141 0428 93 | 0,0028 alt. 0,0045 | 0,071 alt. 0,12
4141 0428 94 | 0,0037 | 0,093
4141 0428 95 | 0,0007 alt. 0,0068 | 0,017 alt. 0,17
4141 0428 96 | 0,0015 alt. 0,0059 | 0,038 alt. 0,15
4141 0428 97 | 0,0021 alt. 0,0052 | 0,054 alt. 0,13

# Mandrino

N. di ordine | Lunghezza | Filettatura (UNF)
--- | --- | ---
4141 0404 90 | 135 mm (5,3") | 3/8"
4141 0404 91 | 160 mm (6,3") | 3/8"
4141 0404 92 | 185 mm (7,3") | 3/8"
4141 0404 93 | 236 mm (9,3") | 3/8"
4141 0404 94 | 210 mm (8,3") | 3/8"
4141 0404 95 | 287 mm (11,3") | 3/8"
4141 0651 90 | 135 mm (5,3") | 1/4"
4141 0651 91 | 160 mm (6,3") | 1/4"
4141 0651 92 | 185 mm (7,3") | 1/4"
4141 0651 93 | 210 mm (8,3") | 1/4"
4141 0651 94 | 236 mm (9,3") | 1/4"
4141 0652 90 | 135 mm (5,3") | 5/16"
4141 0652 91 | 160 mm (6,3") | 5/16"
4141 0652 92 | 185 mm (7,3") | 5/16"
4141 0652 93 | 210 mm (8,3") | 5/16"
4141 0652 94 | 236 mm (9,3") | 5/16"
4141 0653 90 | 194 mm (7,6") | 9/16"
4141 0653 91 | 245 mm (9,7") | 9/16"
4141 0653 92 | 219 mm (8,6") | 9/16"
4141 0653 93 | 296 mm (11,7”) | 9/16"
4141 0869 94 | 245 mm (9") | 7/16"

# Protezione del mandrino

N. di ordine | Adatto per mandrini
--- | ---
4141 0472 90 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0472 91 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0472 92 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0472 93 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0472 94 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0472 95 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0472 96 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0472 97 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0472 98 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0472 99 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0829 90 | 4141 0404 95, 4141 0653 93
4141 0829 91 | 4141 0404 95, 4141 0653 93

# Liquido di raffreddamento del mandrino

Modelli angolari
N. di ordine | Adatto per mandrini
--- | ---
4141 0826 90 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0826 91 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0826 92 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0826 93 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0826 94 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0826 95 | 4141 0404 95, 4141 0653 93

Modelli in linea
N. di ordine | Adatto per mandrini
--- | ---
4141 0878 90 | Adatto per tutti i mandrini.

# Accessori opzionali

# Adattatore

N. di ordine | Interfaccia
--- | ---
4141 0032 04 | Filettatura interna 1 9/16"-20 UN 2B sin.
4141 0032 07 | Filettatura esterna 1.825-18 NS sin.
4141 0274 90 | Filettatura esterna 1"-20 UNEF 2A sin.

# Parte anteriore

N. di ordine | Lunghezza | Filettatura | Osservazione
--- | --- | --- | ---
4141 0654 94 | 75 mm (3,0") | UNF 3/4-16 | Non è possibile utilizzarlo con dado Scraper
4141 0654 96 | 75 mm (3,0") | UNF 3/4-16 | Non è possibile utilizzarlo con dado Scraper
4141 0886 94 | 75 mm (3,0") | UNF 3/4-16 | Può essere utilizzato con il dado Scraper 4141 0884 90
4141 0886 96 | 75 mm (3,0") | UNF 3/4-16 | Può essere utilizzato con il dado Scraper 4141 0884 90
4141 0654 93 | 90 mm (3,5") | UNF 3/4-16 | Non è possibile utilizzarlo con dado Scraper
4141 0886 93 | 90 mm (3,5") | UNF 3/4-16 | Può essere utilizzato con il dado Scraper 4141 0884 90
4141 0654 90 | 127 mm (5") | UNF 3/4-16 | Non è possibile utilizzarlo con dado Scraper
4141 0886 90 | 127 mm (5") | UNF 3/4-16 | Può essere utilizzato con il dado Scraper 4141 0884 90
4141 0261 94 | 75 mm (3,0") | UNF 1"-14 | Non è possibile utilizzarlo con dado Scraper
4141 0261 98 | 75 mm (3,0") | UNF 1"-14 | Non è possibile utilizzarlo con dado Scraper
4141 0261 93 | 90 mm (3,5") | UNF 1"-14 | Non è possibile utilizzarlo con dado Scraper
4141 0261 90 | 127 mm (5") | UNF 1"-14 | Non è possibile utilizzarlo con dado Scraper
4141 0887 90 | 127 mm (5") | UNF 1"-14 | Può essere utilizzato con il dado Scraper 4141 0884 90
4141 0261 91 | 203 mm (8") | UNF 1"-14 | Non è possibile utilizzarlo con dado Scraper
4141 0887 91 | 203 mm (8") | UNF 1"-14 | Può essere utilizzato con il dado Scraper 4141 0884 90
4141 0261 92 | 305 mm (12") | UNF 1"-14 | Non è possibile utilizzarlo con dado Scraper
4141 0887 92 | 305 mm (12") | UNF 1"-14 | Può essere utilizzato con il dado Scraper 4141 0884 90
4141 0251 90 | 127 mm (5") | UNF 1 1/4"-12 | Può essere utilizzato con il dado Scraper 4141 0884 90 Richiede il tubo Scraper 4141 0885 00
4141 0251 91 | 203 mm (8") | UNF 1 1/4"-12 | Può essere utilizzato con il dado Scraper 4141 0884 90 Richiede il tubo Scraper 4141 0885 00
4141 0251 92 | 305 mm (12") | UNF 1 1/4"-12 | Può essere utilizzato con il dado Scraper 4141 0884 90 Richiede il tubo Scraper 4141 0885 00
4141 0245 92 | 127 mm (5") | UNF 1 1/2"-12 | Può essere utilizzato con il dado Scraper 4141 0884 90 Richiede il tubo Scraper 4141 0885 00
4141 0245 90 | 200 mm (8") | UNF 1 1/2"-12 | Può essere utilizzato con il dado Scraper 4141 0884 90 Richiede il tubo Scraper 4141 0885 00
4141 0245 94 | 200 mm (8") | UNF 1 1/2"-12 | Può essere utilizzato con il dado Scraper 4141 0884 90 Richiede il tubo Scraper 4141 0885 00
4141 0245 91 | 300 mm (12") | UNF 1 1/2"-12 | Può essere utilizzato con il dado Scraper 4141 0884 90 Richiede il tubo Scraper 4141 0885 00
4141 0257 90 | 203 mm (8”) | 2”-16 UNF | Può essere utilizzato con il dado Scraper 4141 0884 90
4141 0257 91 | 305 mm (12”) | 2”-16 UNF | Può essere utilizzato con il dado Scraper 4141 0884 90
4141 0899 92 | 90 mm (3,5") | UNF 1"-14 | Utilizzabile solo con agganci a vuoto di rotazione.
4141 0899 93 | 90 mm (3,5") | UNF 1 1/4"-12 | Utilizzabile solo con agganci a vuoto di rotazione.

# Prolunga

N. di ordine | Lunghezza | Filettatura | Osservazioni
--- | --- | --- | ---
4141 0901 00 | 51 mm (1,5") | UNF 1"-20 | Compatibile con la parte anteriore e l'indicizzatore standard 4141 0899 92.
4141 0902 00 | 52 mm (1,5") | 1 9/16"-20 UNF | Da usare con la parte anteriore e l'indicizzatore HD 4141 0899 93.
4141 0902 01 | 77 mm (2,5") | 1 9/16"-20 UNF | Da usare con la parte anteriore e l'indicizzatore HD 4141 0899 93.
4141 0902 02 | 103 mm (3,5") | 1 9/16"-20 UNF | Da usare con la parte anteriore e l'indicizzatore HD 4141 0899 93.

# Accessorio sotto vuoto

N. di ordine | Adatto per la parte anteriore
--- | ---
4141 0250 91 | 4141 0261 90
4141 0250 92 | 4141 0261 91
4141 0250 93 | 4141 0251 90
4141 0250 94 | 4141 0261 92
4141 0250 95 | 4141 0251 91
4141 0250 96 | 4141 0251 92
4141 0250 97 | 4141 0245 91
4141 0250 98 | 4141 0257 90
4141 0250 99 | 4141 0257 91
4141 0330 90 | 4141 0245 92
4141 0250 90 | 4141 0245 90
4141 0900 92 | Adatto per tutte le parti anteriori rotanti (4141 090X XX)

# ChipLet

N. di ordine | Osservazione
--- | ---
4141 0509 91 | 0 rulli, ampiezza 0
4141 0713 91 | 3 rulli, ampiezza 0,10
4141 0713 92 | 3 rulli, ampiezza 0,15
4141 0713 93 | 3 rulli, ampiezza 0,20
4141 0713 94 | 3 rulli, ampiezza 0,25
4141 0759 91 | 5 rulli, ampiezza 0,10
4141 0759 92 | 5 rulli, ampiezza 0,15
4141 0759 93 | 5 rulli, ampiezza 0,20
4141 0759 94 | 5 rulli, ampiezza 0,25
4141 0759 95 | 5 rulli, ampiezza 0,05

# Ghiera concentrica

N. di ordine | Peso totale | Osservazione
--- | --- | ---
4141 0764 90 | 0,5 kg | MINI
4141 0670 92 | 0,75 kg | REGOLARE
4141 0702 91 | 1,0 kg | HD

# Mandrino

N. di ordine | Tipo | Osservazione
--- | --- | ---
4141 0806 05 | A | Ød 9,2 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 05. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 08 | A | Ød 10,2 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 08. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 09 | A | Ød 10,5 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 09. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 10 | A | Ød 10,9 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 10. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 11 | A | Ød 11,25 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 11. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 12 | A | Ød 11,5 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 12. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 13 | A | Ød 11,9 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 13. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 14 | A | Ød 12,3 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 14. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 15 | A | Ød 12,7 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 15. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 16 | A | Ød 20,6 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 16. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 18 | A | Ød 13,9 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 18. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 20 | A | Ød 14,7 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 20. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 21 | A | Ød 15,1 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 21. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 22 | A | Ød 15,5 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 22. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 23 | A | Ød 15,9 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 23. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 24 | A | Ød 16,3 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 24. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 26 | A | Ød 17,1 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 26. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0806 28 | A | Ød 17,9 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 28. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0860 03 | A | Ød 4,14 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 03. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0809 09 | A | Ød 21,5 mm. Ordinare insieme a 4141 0814 09. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0809 10 | A | Ød 29,4 mm. Ordinare insieme a 4141 0814 10. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0809 11 | A | Ød 29,8 mm. Ordinare insieme a 4141 0814 11. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0809 16 | A | Ød 31,75 mm (1 1/4" mm). Ordinare insieme a 4141 0814 16. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0809 17 | A | Ød 24,6 mm. Ordinare insieme a 4141 0814 17. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0676 01 | B | Ød 5 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 01. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0676 02 | B | Ød 6,7 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 02. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0676 03 | B | Ød 14,7 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 20. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0676 04 | B | Ød 17,9 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 28. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0676 05 | B | Ød 11,5 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 12. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0676 06 | B | Ød 7,5 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 03. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0810 03 | B | Ød 21,75 mm. Ordinare insieme a 4141 0814 08. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0810 04 | B | Ød 24,25 mm. Ordinare insieme a 4141 0814 16. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0810 05 | B | Ød 26,65 mm. Ordinare insieme a 4141 0814 24. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0807 01 | C | Ød 5 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 01. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0807 03 | C | Ød 7,6 mm. Ordinare insieme a 4141 0813 03. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.

# Colletto

N. di ordine | Osservazione
--- | ---
4141 0677 03 | ØD 22,9 mm. Ordinare insieme a 4141 0676 03.
4141 0677 04 | ØD 25,2 mm. Ordinare insieme a 4141 0676 04.
4141 0814 08 | ØD 28,58 mm (1 1/8"). Ordinare insieme a 4141 0810 03. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0814 16 | ØD 31,75 mm (1 1/4"). Ordinare insieme a 4141 0810 04. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0814 24 | ØD 34,93 mm (1 3/8"). Ordinare insieme a 4141 0810 05. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0813 01 | ØD 12,7 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 01 o 4141 0807 01 o 4141 0676 01. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 02 | ØD 15,09 mm. Ordinare insieme a 4141 0676 02. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 03 | ØD 15,87 mm (5/8"). Ordinare insieme a 4141 0806 03 o 4141 0807 03 o 4141 0676 06 o 4141 0860 03. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 05 | ØD 16,7 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 05. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 06 | ØD 17 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 05. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 08 | ØD 17,7 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 08. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 09 | ØD 18,05 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 09. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 10 | ØD 18,4 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 10. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 11 | ØD 18,75 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 11. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 12 | ØD 19,05 mm (3/4"). Ordinare insieme a 4141 0806 12. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 13 | ØD 19,4 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 13. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 14 | ØD 19,8 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 14. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 15 | ØD 20,2 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 15. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 16 | ØD 20,6 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 16. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 18 | ØD 21,4 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 18. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 20 | ØD 22,22 mm (7/8"). Ordinare insieme a 4141 0806 20. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 21 | ØD 22,6 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 21. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 22 | ØD 23 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 22. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 23 | ØD 23,4 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 23. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 24 | ØD 23,8 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 24. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 26 | ØD 24,6 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 26. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 28 | ØD 25,4 mm (1"). Ordinare insieme a 4141 0806 28. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 29 | ØD 26 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 28 o 4141 0807 28 o 4141 0676 04. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0814 08 | ØD 28,58 mm. Ordinare insieme a 4141 0810 03. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0814 09 | ØD 29 mm. Ordinare insieme a 4141 0809 09. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0814 10 | ØD 29,4 mm. Ordinare insieme a 4141 0809 10. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0814 11 | ØD 29,8 mm. Ordinare insieme a 4141 0809 11. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0814 16 | ØD 31,75 mm (1 1/4"). Ordinare insieme a 4141 0810 04. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0814 17 | ØD 32,15 mm. Ordinare insieme a 4141 0809 17. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0814 24 | ØD 34,93 mm. Ordinare insieme a 4141 0810 05. Adatto per ghiere concentriche HD.

# Guida

N. di ordine | Filettatura | Osservazione
--- | --- | ---
4141 0883 91 | M6x1 | Corsa max. 55 mm. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0883 90 | M6x1 | Corsa max. 25 mm. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0883 94 | M8x1 | Corsa max. 55 mm. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0883 93 | M8x1 | Corsa max. 25 mm. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0883 95 | M8x1 | Corsa max. 40 mm. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0883 97 | M10x1 | Corsa max. 40 mm. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0883 96 | M8x1 | Corsa max. 62 mm. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0883 98 | M10x1 | Corsa max. 62 mm. Adatto per ghiere concentriche HD.

# Boccola di guida

N. di ordine | Osservazione
--- | ---
4141 0707 90 | Corsa max. 44 mm, lunghezza distanziale 22 mm. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0707 92 | Corsa max. 52 mm, lunghezza distanziale 30 mm. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0707 94 | Corsa max. 62 mm, lunghezza distanziale 40 mm. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0707 96 | Corsa max. 73 mm, lunghezza distanziale 50 mm. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0868 90 | Corsa max. 25 mm, lunghezza distanziale 22 mm. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0868 91 | Corsa max. 55 mm, lunghezza distanziale 50 mm. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0868 94 | Corsa max. 40 mm, lunghezza distanziale 50 mm. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0868 95 | Corsa max. 62 mm, lunghezza distanziale 50 mm. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0868 96 | Corsa max. 65 mm, lunghezza distanziale 95 mm. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0894 90 | Corsa max. 65 mm, lunghezza distanziale 26 mm. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0894 92 | Corsa max. 75 mm, lunghezza distanziale 35 mm. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0894 94 | Corsa max. 85 mm, lunghezza distanziale 45 mm. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0894 96 | Corsa max. 95 mm, lunghezza distanziale 55 mm. Adatto per ghiere concentriche HD.

# Altri accessori

Accessorio | N. di ordine
--- | ---
Contatore display | 4141 0674 90

Accessorio | N. di ordine | Osservazione
--- | --- | ---
Indicizzatore | 4141 0150 95 |
Kit indicizzatore HD | 4141 0907 90 | Richiede il kit di utensili di installazione 4080 1120 80.

Accessorio | N. di ordine
--- | ---
Dado di arresto | 4141 0466 97
Dado di arresto della svasatura con scala | 4141 0843 91
Dado di arresto posteriore | 4141 0823 93
Dado di arresto anteriore | 4141 0841 91

Accessorio | N. di ordine | Osservazione
--- | --- | ---
Kit di conversione, angolare destro - in asse | 4141 0434 93 | Utensili di lubrificazione non-inboard
Kit di conversione, in asse - angolare destro | 4141 0434 92 | Utensili di lubrificazione non-inboard