# Accessoires nécessaires

# Cassette d'alimentation

Réf. | IPR | mm/tour
--- | --- | ---
4141 0428 91 | 0,0011 alt. 0.0064 | 0,028 alt. 0.16
4141 0428 93 | 0,0028 alt. 0.0045 | 0,071 alt. 0.12
4141 0428 94 | 0.0037 | 0.093
4141 0428 95 | 0,0007 alt. 0.0068 | 0,017 alt. 0.17
4141 0428 96 | 0,0015 alt. 0.0059 | 0,038 alt. 0.15
4141 0428 97 | 0,0021 alt. 0.0052 | 0,054 alt. 0.13

# Broche

Réf. | Longueur | Filetage (UNF)
--- | --- | ---
4141 0404 90 | 135 mm (5,3") | 3/8"
4141 0404 91 | 160 mm (6,3") | 3/8"
4141 0404 92 | 185 mm (7,3") | 3/8"
4141 0404 93 | 236 mm (9,3") | 3/8"
4141 0404 94 | 210 mm (8,3") | 3/8"
4141 0404 95 | 287 mm (11,3") | 3/8"
4141 0651 90 | 135 mm (5,3") | 1/4"
4141 0651 91 | 160 mm (6,3") | 1/4"
4141 0651 92 | 185 mm (7,3") | 1/4"
4141 0651 93 | 210 mm (8,3") | 1/4"
4141 0651 94 | 236 mm (9,3") | 1/4"
4141 0652 90 | 135 mm (5,3") | 5/16"
4141 0652 91 | 160 mm (6,3") | 5/16"
4141 0652 92 | 185 mm (7,3") | 5/16"
4141 0652 93 | 210 mm (8,3") | 5/16"
4141 0652 94 | 236 mm (9,3") | 5/16"
4141 0653 90 | 194 mm (7,6") | 9/16"
4141 0653 91 | 245 mm (9,7") | 9/16"
4141 0653 92 | 219 mm (8,6") | 9/16"
4141 0653 93 | 296 mm (11,7") | 9/16"
4141 0869 94 | 245 mm (9") | 7/16"

# Protège-broche

Réf. | Adapté aux broches
--- | ---
4141 0472 90 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0472 91 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0472 92 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0472 93 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0472 94 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0472 95 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0472 96 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0472 97 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0472 98 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0472 99 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0829 90 | 4141 0404 95, 4141 0653 93
4141 0829 91 | 4141 0404 95, 4141 0653 93

# Liquide de refroidissement pour protège-broche

Pour les modèles à renvoi d'angle
Réf. | Adapté aux broches
--- | ---
4141 0826 90 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0826 91 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0826 92 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0826 93 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0826 94 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0826 95 | 4141 0404 95, 4141 0653 93

Pour les modèles droits
Réf. | Adapté aux broches
--- | ---
4141 0878 90 | Convient pour toutes les broches.

# Accessoires en option

# Adaptateur

Réf. | Interface
--- | ---
4141 0032 04 | 1 9/16"-20 UN 2B filets internes G
4141 0032 07 | 1,825-18 NS filets externes G
4141 0274 90 | 1"-20 UNEF 2A filets externes G

# Partie avant

Réf. | Longueur | Filetage | Remarque
--- | --- | --- | ---
4141 0654 94 | 75 mm (3,0") | 3/4"-16 UNF | Ne peut pas être utilisé avec un écrou de racloir
4141 0654 96 | 75 mm (3,0") | 3/4"-16 UNF | Ne peut pas être utilisé avec un écrou de racloir
4141 0886 94 | 75 mm (3,0") | 3/4"-16 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90.
4141 0886 96 | 75 mm (3,0") | 3/4"-16 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90.
4141 0654 93 | 90 mm (3,5") | 3/4"-16 UNF | Ne peut pas être utilisé avec un écrou de racloir
4141 0886 93 | 90 mm (3,5") | 3/4"-16 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90.
4141 0654 90 | 127 mm (5") | 3/4"-16 UNF | Ne peut pas être utilisé avec un écrou de racloir
4141 0886 90 | 127 mm (5") | 3/4"-16 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90.
4141 0261 94 | 75 mm (3,0") | 1"-14 UNF | Ne peut pas être utilisé avec un écrou de racloir
4141 0261 98 | 75 mm (3,0") | 1"-14 UNF | Ne peut pas être utilisé avec un écrou de racloir
4141 0261 93 | 90 mm (3,5") | 1"-14 UNF | Ne peut pas être utilisé avec un écrou de racloir
4141 0261 90 | 127 mm (5") | 1"-14 UNF | Ne peut pas être utilisé avec un écrou de racloir
4141 0887 90 | 127 mm (5") | 1"-14 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90.
4141 0261 91 | 203 mm (8") | 1"-14 UNF | Ne peut pas être utilisé avec un écrou de racloir
4141 0887 91 | 203 mm (8") | 1"-14 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90.
4141 0261 92 | 305 mm (12") | 1"-14 UNF | Ne peut pas être utilisé avec un écrou de racloir
4141 0887 92 | 305 mm (12") | 1"-14 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90.
4141 0251 90 | 127 mm (5") | 1 1/4"-12 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90. Requiert un tuyau de racloir 4141 0885 00
4141 0251 91 | 203 mm (8") | 1 1/4"-12 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90. Requiert un tuyau de racloir 4141 0885 00
4141 0251 92 | 305 mm (12") | 1 1/4"-12 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90. Requiert un tuyau de racloir 4141 0885 00
4141 0245 92 | 127 mm (5") | 1 1/2"-12 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90. Requiert un tuyau de racloir 4141 0885 00
4141 0245 90 | 200 mm (8") | 1 1/2"-12 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90. Requiert un tuyau de racloir 4141 0885 00
4141 0245 94 | 200 mm (8") | 1 1/2"-12 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90. Requiert un tuyau de racloir 4141 0885 00
4141 0245 91 | 300 mm (12") | 1 1/2"-12 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90. Requiert un tuyau de racloir 4141 0885 00
4141 0257 90 | 203 mm (8") | 2”-16 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90.
4141 0257 91 | 305 mm (12") | 2”-16 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90.
4141 0899 92 | 90 mm (3,5") | 1"14 UNF | Peut être utilisé uniquement avec des accessoires d'aspiration pivotants.
4141 0899 93 | 90 mm (3,5") | 1 1/4"-12 UNF | Peut être utilisé uniquement avec des accessoires d'aspiration pivotants.

# Extension

Réf. | Longueur | Filetage | Observations
--- | --- | --- | ---
4141 0901 00 | 51 mm (1,5") | 1"-20 UNF | Compatible avec un indexeur standard et la partie avant 4141 0899 92.
4141 0902 00 | 52 mm (1,5") | 1 9/16"-20 UNF | Utiliser uniquement avec un indexeur HD et la partie avant 4141 0899 93.
4141 0902 01 | 77 mm (2,5") | 1 9/16"-20 UNF | Utiliser uniquement avec un indexeur HD et la partie avant 4141 0899 93.
4141 0902 02 | 103 mm (3,5") | 1 9/16"-20 UNF | Utiliser uniquement avec un indexeur HD et la partie avant 4141 0899 93.

# Accessoire d'aspiration

Réf. | Adapté pour la partie frontale
--- | ---
4141 0250 91 | 4141 0261 90
4141 0250 92 | 4141 0261 91
4141 0250 93 | 4141 0251 90
4141 0250 94 | 4141 0261 92
4141 0250 95 | 4141 0251 91
4141 0250 96 | 4141 0251 92
4141 0250 97 | 4141 0245 91
4141 0250 98 | 4141 0257 90
4141 0250 99 | 4141 0257 91
4141 0330 90 | 4141 0245 92
4141 0250 90 | 4141 0245 90
4141 0900 92 | Convient pour tout type de partie avant pivotante (4141 090X XX)

# ChipLet

Réf. | Remarque
--- | ---
4141 0509 91 | 0 galets, amplitude 0
4141 0713 91 | 3 galets, amplitude 0,10
4141 0713 92 | 3 galets, amplitude 0,15
4141 0713 93 | 3 galets, amplitude 0,20
4141 0713 94 | 3 galets, amplitude 0,25
4141 0759 91 | 5 galets, amplitude 0,10
4141 0759 92 | 5 galets, amplitude 0,15
4141 0759 93 | 5 galets, amplitude 0,20
4141 0759 94 | 5 galets, amplitude 0,25
4141 0759 95 | 5 galets, amplitude 0,05

# Pince concentrique

Réf. | Poids total | Remarque
--- | --- | ---
4141 0764 90 | 0,5 kg | MINI
4141 0670 92 | 0,75 kg | CLASSIQUE
4141 0702 91 | 1,0 kg | HD

# Mandrin

Réf. | Type | Remarque
--- | --- | ---
4141 0806 05 | A | Ø D 9,2 mm. À commander avec 4141 0813 05. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0806 08 | A | Ø D 10,2 mm. À commander avec 4141 0813 08. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0806 09 | A | Ø D 10,5 mm. À commander avec 4141 0813 09. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0806 10 | A | Ø D 10,9 mm. À commander avec 4141 0813 10. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0806 11 | A | Ø D 11,25 mm. À commander avec 4141 0813 11. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0806 12 | A | Ø D 11,5 mm. À commander avec 4141 0813 12. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0806 13 | A | Ø D 11,9 mm. À commander avec 4141 0813 13. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0806 14 | A | Ø D 12,3 mm. À commander avec 4141 0813 14. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0806 15 | A | Ø D 12,7 mm. À commander avec 4141 0813 15. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0806 16 | A | Ø D 20,6 mm. À commander avec 4141 0813 16. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0806 18 | A | Ø D 13,9 mm. À commander avec 4141 0813 18. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0806 20 | A | Ø D 14,7 mm. À commander avec 4141 0813 20. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0806 21 | A | Ø D 15,1 mm. À commander avec 4141 0813 21. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0806 22 | A | Ø D 15,5 mm. À commander avec 4141 0813 22. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0806 23 | A | Ø D 15,9 mm. À commander avec 4141 0813 23. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0806 24 | A | Ø D 16,3 mm. À commander avec 4141 0813 24. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0806 26 | A | Ø D 17,1 mm. À commander avec 4141 0813 26. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0806 28 | A | Ø D 17,9 mm. À commander avec 4141 0813 28. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0860 03 | A | Ø D 4,14 mm. À commander avec 4141 0813 03. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0809 09 | A | Ø D 21,5 mm. À commander avec 4141 0814 09. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0809 10 | A | Ø D 29,4 mm. À commander avec 4141 0814 10. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0809 11 | A | Ø D 29,8 mm. À commander avec 4141 0814 11. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0809 16 | A | Ø d 31,75 mm (1 1/4"). À commander avec 4141 0814 16. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0809 17 | A | Ø D 24,6 mm. À commander avec 4141 0814 17. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0676 01 | B | Ø D 5 mm. À commander avec 4141 0813 01. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0676 02 | B | Ø D 6,7 mm. À commander avec 4141 0813 02. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0676 03 | B | Ø D 14,7 mm. À commander avec 4141 0813 20. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0676 04 | B | Ø D 17,9 mm. À commander avec 4141 0813 28. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0676 05 | B | Ø D 11,5 mm. À commander avec 4141 0813 12. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0676 06 | B | Ø D 7,5 mm. À commander avec 4141 0813 03. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE:
4141 0810 03 | B | Ø D 21,75 mm. À commander avec 4141 0814 08. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0810 04 | B | Ø D 24,25 mm. À commander avec 4141 0814 16. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0810 05 | B | Ø D 26,65 mm. À commander avec 4141 0814 24. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0807 01 | C | Ø D 5 mm. À commander avec 4141 0813 01. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0807 03 | C | Ø D 7,6 mm. À commander avec 4141 0813 03. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.

# Pince

Réf. | Remarque
--- | ---
4141 0677 03 | ØD 22,9 mm. À commander avec 4141 0676 03.
4141 0677 04 | ØD 25,2 mm. À commander avec 4141 0676 04.
4141 0814 08 | ØD 28,58 mm (1 1/8"). À commander avec 4141 0810 03. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0814 16 | ØD 31,75 mm (1 1/4"). À commander avec 4141 0810 04. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0814 24 | ØD 34,93 mm (1 3/8"). À commander avec 4141 0810 05. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0813 01 | Ø D 12,7 mm. À commander avec 4141 0806 01 ou 4141 0807 01 ou 4141 0676 01. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0813 02 | ØD 15,09 mm. À commander avec 4141 0676 02. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0813 03 | ØD 15,87 mm (5/8"). À commander avec 4141 0806 03 ou 4141 0807 03 ou 4141 0676 06 ou 4141 0860 03. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0813 05 | ØD 16,7 mm. À commander avec 4141 0806 05. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0813 06 | ØD 17 mm. À commander avec 4141 0806 05. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0813 08 | ØD 17,7 mm. À commander avec 4141 0806 08. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0813 09 | ØD 18,05 mm. À commander avec 4141 0806 09. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0813 10 | ØD 18,4 mm. À commander avec 4141 0806 10. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0813 11 | ØD 18,75 mm. À commander avec 4141 0806 11. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0813 12 | ØD 19,05 mm (3/4"). À commander avec 4141 0806 12. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0813 13 | ØD 19,4 mm. À commander avec 4141 0806 13. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0813 14 | ØD 19,8 mm. À commander avec 4141 0806 14. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0813 15 | ØD 20,2 mm. À commander avec 4141 0806 15. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0813 16 | ØD 20,6 mm. À commander avec 4141 0806 16. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0813 18 | ØD 21,4 mm. À commander avec 4141 0806 18. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0813 20 | ØD 22,22 mm (7/8"). À commander avec 4141 0806 20. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0813 21 | ØD 22,6 mm. À commander avec 4141 0806 21. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0813 22 | ØD 23 mm. À commander avec 4141 0806 22. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0813 23 | ØD 23,4 mm. À commander avec 4141 0806 23. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0813 24 | ØD 23,8 mm. À commander avec 4141 0806 24. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0813 26 | ØD 24,6 mm. À commander avec 4141 0806 26. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0813 28 | ØD 25,4 mm (1"). À commander avec 4141 0806 28. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0813 29 | Ø D 26 mm. À commander avec 4141 0806 28 ou 4141 0807 28 ou 4141 0676 04. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0814 08 | ØD 28,58 mm. À commander avec 4141 0810 03. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0814 09 | ØD 29 mm. À commander avec 4141 0809 09. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0814 10 | ØD 29,4 mm. À commander avec 4141 0809 10. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0814 11 | ØD 29,8 mm. À commander avec 4141 0809 11. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0814 16 | ØD 31,75 mm (1 1/4"). À commander avec 4141 0810 04. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0814 17 | ØD 32,15 mm. À commander avec 4141 0809 17. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0814 24 | ØD 34,93 mm. À commander avec 4141 0810 05. Convient pour la pince concentrique HD.

# Guide

Réf. | Filetage | Remarque
--- | --- | ---
4141 0883 91 | M6x1 | Course maxi 55 mm. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0883 90 | M6x1 | Course maxi 25 mm. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0883 94 | M8x1 | Course maxi 55 mm. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0883 93 | M8x1 | Course maxi 25 mm. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0883 95 | M8x1 | Course maxi 40 mm. Convient pour les pinces concentriques HD.
4141 0883 97 | M10x1 | Course maxi 40 mm. Convient pour les pinces concentriques HD.
4141 0883 96 | M8x1 | Course maxi 62 mm. Convient pour les pinces concentriques HD.
4141 0883 98 | M10x1 | Course maxi 62 mm. Convient pour les pinces concentriques HD.

# Douille de guidage

Réf. | Remarque
--- | ---
4141 0707 90 | Course maxi. 44 mm, longueur d'entretoise 22 mm. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0707 92 | Course maxi. 52 mm, longueur d'entretoise 30 mm. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0707 94 | Course maxi. 62 mm, longueur d'entretoise 40 mm. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0707 96 | Course maxi. 73 mm, longueur d'entretoise 50 mm. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0868 90 | Course maxi. 25 mm, longueur d'entretoise 22 mm. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0868 91 | Course maxi. 55 mm, longueur d'entretoise 50 mm. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0868 94 | Course maxi. 40 mm, longueur d'entretoise 50 mm. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0868 95 | Course maxi. 62 mm, longueur d'entretoise 50 mm. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0868 96 | Course maxi. 65 mm, longueur d'entretoise 95 mm. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0894 90 | Course maxi. 65 mm, longueur d'entretoise 26 mm. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0894 92 | Course maxi. 75 mm, longueur d'entretoise 35 mm. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0894 94 | Course maxi. 85 mm, longueur d'entretoise 45 mm. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0894 96 | Course maxi. 95 mm, longueur d'entretoise 55 mm. Convient pour la pince concentrique HD.

# Autres accessoires

Accessoire | Réf.
--- | ---
Compteur à affichage | 4141 0674 90

Accessoire | Réf. | Remarque
--- | --- | ---
Indexeur | 4141 0150 95 |
Kit d'indexeur HD | 4141 0907 90 | Requiert l'installation du kit d'outils 4080 1120 80.

Accessoire | Réf.
--- | ---
Écrou d'arrêt pour indexage | 4141 0466 97
Écrou d'arrêt de perçage avec échelle | 4141 0843 91
Écrou d'arrêt arrière | 4141 0823 93
Écrou d'arrêt avant | 4141 0841 91

Accessoire | Réf. | Remarque
--- | --- | ---
Kit de conversion de la version angle droit à la version droite | 4141 0434 93 | Outils de lubrification non intérieure
Kit de conversion de la version droite à la version angle droit | 4141 0434 92 | Outils de lubrification non intérieure