# Partie avant

Réf. | Longueur | Filetage | Remarque
--- | --- | --- | ---
4141 0654 94 | 75 mm (3,0") | 3/4"-16 UNF | Ne peut pas être utilisé avec un écrou de racloir
4141 0654 96 | 75 mm (3,0") | 3/4"-16 UNF | Ne peut pas être utilisé avec un écrou de racloir
4141 0886 94 | 75 mm (3,0") | 3/4"-16 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90.
4141 0886 96 | 75 mm (3,0") | 3/4"-16 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90.
4141 0654 93 | 90 mm (3,5") | 3/4"-16 UNF | Ne peut pas être utilisé avec un écrou de racloir
4141 0886 93 | 90 mm (3,5") | 3/4"-16 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90.
4141 0654 90 | 127 mm (5") | 3/4"-16 UNF | Ne peut pas être utilisé avec un écrou de racloir
4141 0886 90 | 127 mm (5") | 3/4"-16 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90.
4141 0261 94 | 75 mm (3,0") | 1"-14 UNF | Ne peut pas être utilisé avec un écrou de racloir
4141 0261 98 | 75 mm (3,0") | 1"-14 UNF | Ne peut pas être utilisé avec un écrou de racloir
4141 0261 93 | 90 mm (3,5") | 1"-14 UNF | Ne peut pas être utilisé avec un écrou de racloir
4141 0261 90 | 127 mm (5") | 1"-14 UNF | Ne peut pas être utilisé avec un écrou de racloir
4141 0887 90 | 127 mm (5") | 1"-14 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90.
4141 0261 91 | 203 mm (8") | 1"-14 UNF | Ne peut pas être utilisé avec un écrou de racloir
4141 0887 91 | 203 mm (8") | 1"-14 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90.
4141 0261 92 | 305 mm (12") | 1"-14 UNF | Ne peut pas être utilisé avec un écrou de racloir
4141 0887 92 | 305 mm (12") | 1"-14 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90.
4141 0251 90 | 127 mm (5") | 1 1/4"-12 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90. Requiert un tuyau de racloir 4141 0885 00
4141 0251 91 | 203 mm (8") | 1 1/4"-12 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90. Requiert un tuyau de racloir 4141 0885 00
4141 0251 92 | 305 mm (12") | 1 1/4"-12 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90. Requiert un tuyau de racloir 4141 0885 00
4141 0245 92 | 127 mm (5") | 1 1/2"-12 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90. Requiert un tuyau de racloir 4141 0885 00
4141 0245 90 | 200 mm (8") | 1 1/2"-12 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90. Requiert un tuyau de racloir 4141 0885 00
4141 0245 94 | 200 mm (8") | 1 1/2"-12 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90. Requiert un tuyau de racloir 4141 0885 00
4141 0245 91 | 300 mm (12") | 1 1/2"-12 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90. Requiert un tuyau de racloir 4141 0885 00
4141 0257 90 | 203 mm (8") | 2”-16 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90.
4141 0257 91 | 305 mm (12") | 2”-16 UNF | Peut être utilisé avec un écrou de racloir 4141 0884 90.
4141 0899 92 | 90 mm (3,5") | 1"14 UNF | Peut être utilisé uniquement avec des accessoires d'aspiration pivotants.
4141 0899 93 | 90 mm (3,5") | 1 1/4"-12 UNF | Peut être utilisé uniquement avec des accessoires d'aspiration pivotants.