# Prowadnica

Numer katalogowy | Gwint | Uwagi
--- | --- | ---
4141 0883 91 | M6x1 | Maks. skok 55 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0883 90 | M6x1 | Maks. skok 25 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0883 94 | M8x1 | Maks. skok 55 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0883 93 | M8x1 | Maks. skok 25 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0883 95 | M8x1 | Maks. skok 40 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0883 97 | M10x1 | Maks. skok 40 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0883 96 | M8x1 | Maks. skok 62 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0883 98 | M10x1 | Maks. skok 62 mm. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.