# Vodicí pouzdro

Objednací číslo | Poznámka
--- | ---
4141 0707 90 | Maximální zdvih 44 mm, délka mezikusu 22 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0707 92 | Maximální zdvih 52 mm, délka mezikusu 30 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0707 94 | Maximální zdvih 62 mm, délka mezikusu 40 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0707 96 | Maximální zdvih 73 mm, délka mezikusu 50 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0868 90 | Maximální zdvih 25 mm, délka mezikusu 22 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0868 91 | Maximální zdvih 55 mm, délka mezikusu 50 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0868 94 | Maximální zdvih 40 mm, délka mezikusu 50 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0868 95 | Maximální zdvih 62 mm, délka mezikusu 50 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0868 96 | Maximální zdvih 65 mm, délka mezikusu 95 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu MINI a REGULAR.
4141 0894 90 | Maximální zdvih 65 mm, délka mezikusu 26 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0894 92 | Maximální zdvih 75 mm, délka mezikusu 35 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0894 94 | Maximální zdvih 85 mm, délka mezikusu 45 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.
4141 0894 96 | Maximální zdvih 95 mm, délka mezikusu 55 mm. Vhodné pro soustřednou upínací kleštinu HD.