# Ajustar la posición del pasador de tope

La posición del pasador de tope se establece correctamente en fábrica. Si debe volver a colocarse o ajustarse por motivo de revisión o sustitución de piezas de repuesto, siga las instrucciones que encontrará a continuación.

El parámetro D es el diámetro de apertura del calibrador.

D = 1.8 mm

1. Utilice una llave allen de 2,5 mm en el tornillo de ajuste.

2. Sujete la unidad de impulso con la superficie de parada del cuerpo de inercia y el yunque en posición horizontal y la llave allen apuntando hacia abajo.

3. Presione el cuerpo de inercia para abrir el orificio para el calibrador.

4. Coloque un calibrador, por ejemplo una broca, con el diámetro correcto de D en el orificio.

5. Ajuste la apertura girando 45 grados el tornillo de ajuste hasta que el calibrador quede alineado con la unidad de impulsos.

   Evite girar innecesariamente el tornillo de ajuste.

   - Gire el tornillo hacia la izquierda para elevar el calibrador.

   - Gire el tornillo hacia la derecha para bajar el calibrador.

6. Compruebe que el calibrador esté correctamente insertado pulsando y soltando el cuerpo de inercia en repetidas ocasiones. El calibrador debe volver a la posición correcta en línea con la unidad de impulso.

7. Aplique Loctite 290 en el tornillo de ajuste.