# 工具条件测试

## 测试条件

温度脉冲单元：大约 20° C。

动态空气压力：4 bar (58 psi)。

软管尺寸：Ø 8 mm 软管长度：3 m

A | 静态扭矩传感器 SRTT
B | ST 分析仪（设置在 850 Hz）

1. 使用转速计测试正向空转速度。

   确保全速运行工具，无论是 AutoTrim 还是 Trim 设置。如果工具采用 自动调节 设置，还应测试自动调节功能。

2. 通过将 ST 分析仪中的滤波器频率设置为 850 Hz 来测试最大扭矩和脉冲频率。

   使用 SRTT 静态扭矩传感器测试反向最大扭矩和脉冲频率。拧紧时间约为 1 秒。

3. 检查断气机构。

   进行一些拧紧操作以确保工具正确断气。

状态良好的工具应该达到以下值：

型号 | 空转速度 (rpm) | 脉冲频率 CCW 静态 (Hz) | 最大静态扭矩 CCW（最小）(Nm)
--- | --- | --- | ---
EP5PTI13 HR42-MT-L | 6900 -10%/+25% | 17-29 | 15

正确的脉冲频率表明气动马达和脉冲单元处于良好状态。如果脉冲频率过高 - 加油。如果脉冲频率过低 - 降低油位。