# Vorbeugende Wartung Stufe 1

Führen Sie eine Wartung nach 200.000 bis 250.000 Verschraubungen aus, siehe Referenzverschraubung, oder einmal jährlich, je nachdem, was zuerst eintritt.

Für maximale Werkzeugleistung befolgen Sie bitte die Anweisungen und verwenden Sie die empfohlenen Service-Tools und Service-Kits von Atlas Copco. Verwenden Sie immer Anzugsmomente und Schmiermittel, wie von Atlas Copco empfohlen.

## Werkzeughandgriff

- Führen Sie eine Sichtprüfung auf Schäden durch.

- Inspizieren Sie die Joch- und Aufhängepunkte.

- Überprüfen Sie die Buchse im Gehäuse der Pulseinheit und die Oberfläche des Ambosses.

- Reinigen Sie das Einlasssieb.

## Druckluftmotor

- Führen Sie eine Sichtprüfung auf Schäden durch.

- Tauschen Sie die Lamellen aus.

- Tauschen Sie ggf. die Lager aus.

## AutoTrim / Trim

- Öffnen und prüfen Sie die Teile auf Beschädigung, Verschleiß oder Verstopfung.

- Reinigen Sie das Nadelventil (nur AutoTrim).

- Tauschen Sie ggf. die Abdichtung aus (nur AutoTrim).

- Entsprechend den Anweisungen montieren und einstellen.

## Drücker und Umkehrventil

- Suchen Sie nach Lecks und stellen Sie sicher, dass es korrekt funktioniert.

- Untersuchen Sie die O-Ringe und Unterlegscheiben, ersetzen Sie sie ggf..

## Schalldämpfer

- Teile öffnen und auf Beschädigungen prüfen, ggf. ersetzen.

- Tauschen Sie den Filter aus.

## Pulseinheit

- Überprüfen Sie den Abschaltmechanismus.

- Überprüfen Sie den Vierkant- und den Sechskantantrieb auf Risse oder Verschleiß.

- Stellen Sie sicher, dass die Drehmomenteinstellschraube genügend Reibung hat, um zu verhindern, dass sich die Einstellung während des Betriebs versehentlich ändert.

- Wechseln Sie das Öl dementsprechend.

- Stellen Sie sicher, dass die Taktfrequenz innerhalb der Grenzwerte liegt, dem Werkzeugzustandstest entsprechend.

Relevante Informationen

- Ölfüll-/wechselanweisung für Pulseinheit
- Vorbeugende Wartung
- Werkzeugzustandstest