1. EP5PTI13 HR42-MT-L
2. Funcionamiento
3. Instrucciones de funcionamiento

# Instrucciones de funcionamiento

- Control de la presión de aire, señal de RE
- Optimizar el rendimiento de la herramienta
- Función MultiTrim
- Cuando utilizar la válvula AutoTrim o la válvula Trim
- Cambiar a la función Trim
- Ajustar la válvula Trim
- Cambiar a la función AutoTrim
- Ajustar la válvula AutoTrim
- Ajustar el par de apriete
- Comprobación de par - medición del par residual en junta real
- Establecer el par de apriete al utilizar la función AutoTrim
- Establecer el par de apriete al utilizar la función AutoTrim