# Регулировка положения стопора

Правильное положение стопора устанавливается на заводе-изготовителе. Если положение должно быть сброшено или скорректировано для сервисного обслуживания или замены, выполните приведенные ниже инструкции.

D – это диаметр отверстия для указателя.

D = 1.8 мм

1. Установите шестигранный ключ на 2,5 мм в винт регулировки.

2. Удерживайте импульсный узел так, чтобы и стопорная поверхность инерционного тела, и вал муфты располагались горизонтально, а шестигранный ключ был направлен вниз.

3. Для вскрытия отверстия для указателя нажмите на инерционное тело.

4. Разместите указатель, например сверло, с правильным диаметром D в отверстии.

5. Отрегулируйте отверстие путем поворота регулировочного винта шагом 45 градусов, пока указатель не будет выровнен с импульсным узлом.

   Избегайте ненужного поворачивания регулировочного винта.

   - Поверните винт против часовой стрелки, чтобы поднять указатель.

   - Поверните винт по часовой стрелке, чтобы опустить указатель.

6. Проверьте правильность установки указателя путем попеременного нажатия на инерционное тело и его отпускания. Указатель должен возвращаться в правильное положение вровень с импульсным узлом.

7. Нанесите на регулировочный винт Loctite 290.