# Preventiv underhållsnivå 2

Utför underhåll efter 400 000 - 500 000 åtdragningar, se tabellen Referensåtdragningar, eller vartannat år beroende på vilket som kommer först.

För maximal verktygsprestanda ska du följa nedanstående anvisningar och använda rekommenderade serviceverktyg och servicepaket från Atlas Copco. Använd alltid åtdragningsmoment och smörjmedel som är rekommenderade av Atlas Copco.

Samma som nivå 1 med ytterligare underhåll av pulsenheten nedan:

## Pulsenhet

- Töm ut all olja ur pulsenheten.

- Montera isär pulsenheten.

- Rengör och inspektera alla delar och ytor noggrant för att upptäcka slitage eller skador.

- Inspektera avstängningsmekanismen och byt ut skadade eller slitna delar.

- Rengör magneterna från alla metallpartiklar.

- Vid utbyte av spolar rekommenderar vi starkt att kolvarna också byts ut.

- Byt ut alla O-ringar och membran.

- Byt ut tätning på städet. Se till att cylinderns främre del är ren och torr på insidan och fri från smörjmedel innan du monterar den nya tätningen.

- Se till att städets yta är jämn, ren och smord med pulsolja för att förhindra skador på städets tätning under monteringen.

- Montera pulsenheten på rätt sätt. Det är viktigt att kamaxeln och tappen för separatorbrickan är i linje med spåret i cylinderaggregatets framdel. I annat fall kommer cylinderändstycket inte att fästas riktigt och pulsenheten kommer inte att fungera korrekt.

- Fyll pulsenheten till rätt oljenivå.

Relevant information

- Anvisningar om oljepåfyllning och oljebyte för pulsenhet
- Förebyggande underhåll