# 调整止动销的位置

止动销的位置在出厂时已正确设置。如果因备件维修保养或更换而必须重置或调整止动销的位置，请遵循以下说明。

测量值 D 表示计量器的开口直径。

D = 1.8 mm

1. 将 2.5 mm 内六角扳手放入调节螺钉中。

2. 用惯性体的止动和砧的表面将脉冲单元固定在水平位置，艾伦内六角扳手朝下。

3. 按压惯性体，打开用于放置计量器的孔。

4. 将正确直径 D（见下方表格）的计量器（例如钻头）置于孔内。

5. 将调节螺钉旋转 45 度直至计量器与脉冲单元呈一条直线，以调整开口。

   不要对调整螺钉进行不必要的旋转。

   - 逆时针旋转螺钉可提升计量器的位置。

   - 顺时针旋转螺钉可降低计量器的位置。

6. 重复按压和松开惯性体，以检查计量器是否正确插入脉冲单元。计量器应返回与脉冲单元呈一条直线的正确位置。

7. 在调整螺钉上涂覆 Loctite 290。